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MODEL : 4CH  NETWORK  VIDEO  ENCODER (SPE-400)

1. 개 요                  

SPE-400은 H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 4채널 네트워크 비디오 엔코더로, 
4대의 아날로그 카메라 영상을 네트워크 영상으로 변환/전송하는 제품입니다. 
알람/오디오 입출력을 지원하여 다양한 운용이 가능합니다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘 지원
2) 4채널 실시간 영상 전송 및 RS-485제어
3) 알람/오디오 입출력 지원, SD지원(채널1 지원)

3. 제 원 

1) 영상입력          : 4채널
2) 영상압축          : H.264, MPEG-4, MJPEG
3) P/T/Z 제어        : RS-422 / RS-485(Half Duplex)
4) RS-485 프로토콜   : Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch,
  Sungjin                   
5) 영상압축속도      : 4CIF 30fps(NTSC기준)
6) 이벤트 검출       : 동작감지, 영상손실, 템퍼링
7) 해상도            : 704x480, 640x480, 352x240, 320x240
8) 브라우저          : IE(7.0이상), FireFox(9.0이상), Chrome(15.0이상), Safari(5.1이상)
9) 보안              : HTTPS(SSL) 인증 방식,다이제스트 인증 방식,IP 주소 필터링,
사용자 접속 로그 기록, 802.1x
10)  통합관리S/W      : SmartViewer 4.0, Net-I viewer, SSM
11)  ONVIF            : 지원
12)  오디오           : 라인 입/출력(G.711 u-law, 채널1만 지원), 양방향
13)  센서/알람        : 입력4/ 출력4 (릴레이)
14)  메모리슬롯       : SD/SDHC슬롯(채널1지원)
15)  부가기능         : NET-i viewer, Web 인터페이스, IPv6 지원, ONVIF
16)  네트워크         : 10/100 Base-T Ethernet
17)  동작온습도       : -0℃~ 40℃ / 20% ~ 80% RH
18)  전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, 최대 15W
19)  크기 및 무게     : 178(W)Ⅹ34(H) Ⅹ128(D)mm, 562g 
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