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출하검사 결과 성적서


	Model
	8포트 Po스위치[SPN-12081P]
	Lot Size
	50
	AQL
	Defect
	Result

	Buyer
	[                  ]
	Sample
	10
	G2
	Major – 0.65
	
	[image: C:\Documents and Settings\a080109\Local Settings\Temp\hunclip1\02\huntemp.files\img0013.jpg]

	Date
	____Y   __M   __D
	Lot. No
	
	
	Minor – 2.5
	
	

	Serial. No
	[                  ]
	Inspector
	
	S1
	Effici. – 2.5
	
	



	검사항목
	규격 및 조건
	측정 DATA
	평가 결과

	
	
	#1
	#2
	#3
	결과
	판정

	외관
검사
	케이스 외관
	손상 부위 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	Name Plate
	인쇄 상태 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	케이스 결합
	나사 풀림, 누락 부위 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	전원
검사
	전원 케이블
	케이블 손상 부분 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	전원 작동
	전원 작동에 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	기능
검사
	네트워크
	PC 및 네트워크 회선 연결 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	Ping 테스트
	[bookmark: _GoBack]Ping테스트(PC->게이트웨이/최소 5회)
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	모듈 동작
	SFP 모듈 연결시 정상 동작 할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	PoE 단말 동작
	PoE 단말 연결 시 AP 정상 작동 할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	포장
검사
	부속품 확인
	부속품 누락 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	매뉴얼 확인
	매뉴얼 한글, 영문 여부 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	개별 박스 라벨
	개별 박스 라벨 시리얼 번호 일치 할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	박스 상태
	박스 인쇄상태 및 파손 여부 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG



	포장검사
□Acc
□Rej
□(   )
	출하지
	
	해외규격
	□UL □CE □(   )
	포장단위(무게)
	수량(   ) 무게(   )

	
	시스템
	□NTSC □PAL
	원산지
	□KOREA □(   )
	커넥터
	□유(   ) □무

	
	전원사양
	□12V  □24V
	어댑터
	□AC     □DC
	IRIS Jack
	□유(   ) □무

	
	코드Type
	
	사용설명서
	□국문 □영문 □(   )
	L렌치
	□유(   ) □무



	불량
List
	1.
	
	3.
	

	
	2.
	
	4.
	

	유첨 : 불량List(  매),  불합격통보서(  매),  시정조치요구서(  매),  성능평가결과서(  매)
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