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MODEL : 24포트 10/100/1000Base-T 이더넷 광 L2 스위치 (SPN-22242)

1. 개 요
SPN-22242는 10/100/1000Base-T 24포트 이더넷 포트와 4포트의 100/1000Base-T 이더넷 포트(콤보 포트) 및 4포트의 100/1000Base-x(콤보 포트) SFP를 가진 광 L2 스위치 입니다
2. 제 원 
1) 표준  
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at,,
IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, ITU-T G.8032,,
RFC2236, RFC3376, RFC2710, RFC3810, RFC2131
2) 인터페이스 
RJ45 포트 : 24포트 10/100/1000Base-T 이더넷 포트
          4포트 100/1000Base-T 이더넷포트(폼보 포트)
SFP 슬롯  : 4포트 100/1000Base-x(콤보 포트)
LED 표시  : PWR(Green) – On(전원 상태), Off(비전원 상태)
            SYS(Green) – On(시스템 동작 상태), Off(시스템 비동작 상태)
Link/Act(Orange) – On(Link up), Blink(송/수신 상태), Off(Link down)
3) 동작환경
온도범위 : -20 ~ 55°C
습도범위 : 5-90% non condensation
4) 입력전원 : 100 ~ 220VAC(auto-adaptable), 50 ~ 60Hz 
5) 크기/무게 : 440mm(가로) x 290mm(세로) x 44.5mm(높이) / 4.5kg
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