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MODEL : 오디오 비콘(SPS-A100M)

1. 개 요
	오디오 비콘은 90dB 스피커와 5개의 노이즈 감소 마이크를 통해 향상된 양방향 통신을 제공합니다.
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	• 전이중 양방향 오디오 지원
	• 5개의 MEMS 마이크 내장
	• 내장 스피커 (최대 음압 레벨(PoE+) 90dB)
	• 명확한 상태 알림을 위한 LED 링 표시기 내장
	• AI 기반 소리 분류 포함
	• 최고 음질(오디오 파일), 이벤트 메타데이터 지원
	• 방향 탐지 알고리즘을 통한 정확한 소리 발생 지점 감지
	• 타사 VMS 통합 지원
	
2. 제 원
1) 영상  
A. 해상도            : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 
B. 최대 프레임레이트 : 고정 이미지의 비디오, H.265/H.264: Max. 10fps, MJPEG: Max. 5fps
C. 영상 출력         : USB: Micro USB Type C, Wisenet installation을 이용한 북쪽 설정 지원
2)  카메라 기능
A. 지능형 분석       : AI 음원분류 / 분류 음원 타입 – 유리창 깨짐, 비명, 경적소리, 타이어 미끄러짐 / 이벤트 메타데이타 – 음원 타입, 음원 방향, 컨피던스, 시간, 베스트 사운드(오디오 파일), dB(±10dB) / 음원 방향(천장 설치시 지원: ±15 degrees
B. 알람 입출력       : 구성 가능한 I/O 포트 2개 
C. 알람 트리거       : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 음원분류 이벤트, 스케쥴, MQTT 구독, 케이스 탬퍼링
D. 알람 이벤트       : 알람 트리거 발생시, - 파일 전송 및 업로드(이미지): e-mail/FTP – 알림: e-mail – 알람 출력 – 핸드오버: PTZ preset, HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송 – 음원 재생 – MQTT:발행 – LED – 스피커
E. Audio Streaming  : 양방향/단방향 선택, 전이중 통신, 에코 제거, 노이즈 감소 기술
3) 네트워크
A. 이더넷            : Metal shielded RJ-45(10/100 BASE-T)
B. 오디오 압축       : G.711 u-law /G.726 Selectable / G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz / G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps / AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
C. 스트리밍          : 유니캐스트(최대 6명) / 멀티캐스트, 멀티 스트리밍(최대 6개 프로파일)
D. 프로토콜          : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP,UDP Unicast), MQTT
E. 응용 인터페이스   : ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform – AI 음원분류 어플리케이션 포함
4)  보안
A. OS/펌웨어 보호   : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
B. 사용자 인증       : Digest Authenticaton, Prevent brute-force attack
C. 네트워크 인증     : IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
D. 암호통신          : HTTPS, WSS (WebSocket Secure)
E. 접근제어          : IP 기반 접근제어
F. 데이터 보호       : 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
G. 감사(audit)       : Access / System / Event 로그 기록관리
H. Device ID        : 기기인증서 (Hanwha Techwin Root CA)
I. Secure Storage  : TPM
J. 보안 인증        : TPM with FIPS 140-2 level 3
5)  일반
A. 웹페이지 언어    : 한국어
B. 메모리           : 4096MB RAM, 512MB Flash
6) 동작 환경 및 전원
A. 동작 온도 / 습도 : -20°C ~ +55°C (-4°F ~ +122°F) / Less than 90% RH
B. 보관 온도 / 습도 : -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
C. 전원             : PoE+(IEEE802.3at, Class4)
D. 소비 전력        : PoE+: Max 18.5W, typical 8.2W
7)  외관
A. 색상 / 재질      : 화이트 / 플라스틱
B. RAL 코드        : RAL9003
C. 제품 사이즈 / 무게 : 215.1(W)x135.1(D)x52.8(H)mm(8.47"x5.32"x2.08") / 973g(2.15 lb)
D. 호환 컨두잇 홀 / 갱박스 : None / single, double, 4" octagon, 4" square / Sold separately conduit hole accessory: SBP-060BA
E. 행잉 마운트(돔)  : SBP-215HMWB
F. 컨두잇 어댑터    : SBP-060BA 
8)  Certifications & Standards
A. EMC(전자파)     : - FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A - ICES-3(A)/NMB-3(A) - CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - VCCI CISPR 32 Class A - RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
B. 안전           : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 - IEC/EN 62471 
C. 환경           : IEC/EN 63000 

* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
한화비전 http://www.hanwhavision.com
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