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SRD-1630D GRABADORA DE VIDEO DIGITAL DE 16 CANALES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos e materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser proveídos con una garantía explícita del fabricante.

2.02
SRD-1630D GRABADORA DE VIDEO DIGITAL DE 16 CANALES

A. La grabadora de vídeo digital (DVR) deberá soportar 16 canales y proporcionar velocidades de grabación de 480 imágenes por segundo (ips) en sistemas NTSC y 400 fps en sistemas PAL. La DVR deberá exhibir imágenes de alta resolución con resolución máxima de 704 x 480 píxeles en sistemas NTSC y 704 x 576 en sistemas PAL.

B. La DVR deberá tener funcionalidades de red e integración utilizando el sistema de monitoreo central Smart Viewer de Samsung.


C. La DVR deberá ofrecer compresión de vídeo H.264 y compresión de audio ADPCM.
D. La DVR deberá soportar la búsqueda por Fecha/Hora, Evento, Backup, Posición, Movimiento, con todos los modos de búsqueda incluyendo la función de previa visualización.
E.
Todos los menús de operación y configuración deben ser proveídos en varios idiomas, incluyendo: Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Polonés, Ruso, Turco, Japonés, Coreano, Checo, Sueco, Dinamarqués, Chino y Holandés.

2.03
MODO DE EXHIBICION
A.
Vídeo



1. Entradas
16 entradas de vídeo compuesto 0,5-1 Vpp, terminación automática de 75 ohmios


2. Resolución
NTSC: 704 x 480, PAL: 704 x 576

B.
En Vivo


1. Velocidad de Cuadros
NTSC: 480ips, PAL: 400ips


2. Resolución
NTSC: 704 x 480, PAL: 704 x 576


3. Exhibición de Múltiples Pantallas
1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, PIP (Picture In Picture)

2.04
DESEMPEÑO

A. Sistema Operativo
Linux, incorporado

B. Grabación

1.  Compresión
H.264


2. Velocidad de Grabación
NTSC: hasta 60ips@704 x 480;                                                       hasta 120ips@704 x 240; hasta 240ips@352 x 240
PAL: hasta 50ips@704 x 576;                                                       hasta 100ips@704 x 288; hasta 200ips@352 x 288


3. Modo
NTSC: Manual, Programado (Continuo, Evento), Evento (Pre, Post), Time Lapse (0.9, 1.9, 3.8, 7.5, 15ips)
PAL: Manual, Programado (Continuo, Evento), Evento (Pre, Post), Time lapse (0.8, 1.6, 3.1, 6.2, 12.5ips)


4. Modo de Sobreposición de la Grabación
Continuo

5. Previa alarma
Hasta 30 seg. (5, 10, 20, 30 seg.)


6. Post-alarma
Hasta 6 horas (5, 10, 20, 30 seg, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas)

C. Búsqueda y Reproducción

1. Modos de Búsqueda
Fecha/Hora, Evento, Backup, Posición, Movimiento (Todos los modos de búsqueda incluyen la función de previa visualización)


2. Función de Reproducción
Avance / retroceso rápido, Avance / retroceso lento, Avance / retroceso paso a paso

D. Red


1. Velocidad de Transmisión
Hasta 4 Mbps, Ilimitada 4M, 2, 1.5, 1 Mbps, 800, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50 kbps


2. Control del ancho de banda
Automático


3. Flujo múltiple de transmisión
H.264 (4CIF, CIF)


4. Máximo de Usuarios Remotos
Búsqueda 3, Unicast En Vivo 10, Multicast En Vivo 20


5. Protocolos soportados
TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP


6. Monitoreo
Net-i viewer, SVM-S1, Smart viewer, Web viewer

E. Almacenamiento (Backup)


1. Disco Duro Interno
Hasta 6 Discos Duros SATA, D: Hasta 5 Discos Duros SATA

2. Grabadora de DVD
No Aplicable, D: Sí

3.USB 
3 puertos USB


4. Formato del Archivo
AVI, MDB (DVR de reproducción), EXE (incluyendo el player)

F. Seguridad

1. Protección por Contraseña
1 Admin, 10 Grupos, 20 Usuarios por Grupo. El usuario puede tener su autoridad atribuida a través de una determinada función 


2. Autenticación de Datos
Marca de agua

2.05 
INTERFAZ
A. Monitores


1. VGA
Analógico, resolución RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 


2. HDMI
No Aplicable

3. Compuesto Principal
BNC, 1 Vp-p, 75 ohmios

4. Compuesto Auxiliar
1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohmios, Soporta exhibición en pantalla múltiple y título de la cámara


5. Salidas de Circuito
16
B. Audio


1. Entradas
4 Entradas de línea


2. Salida
1 línea


3. Compresión
ADPCM 


4. Tasa de Muestreo
16 KHz

C. Alarma

1. Entradas
Terminal de 16 entradas, NA/NF


2. Salidas
Terminal de 16 salidas con relé, NA/NF


3. Notificación Remota
Notificación vía e-mail

D. Conexiones


1. Ethernet
1 RJ-45 10/100/1000 Base-T 


2. Interface serial
RS-232


3. Interface de Controle PTZ
RS-485


4. Teclado PTZ
RS-485


5. USB
USB 2.0, 3 puertos

6. Suporte para Aplicativos
Ratón, Control remoto
E. Protocolos Suportados
Cámaras PTZ Soportadas: Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Philips, AD, Diamond, Ema, Kalatel, VCL TP, Vicon
2.06
GENERALIDADES

A. Especificaciones Eléctricas 


1. Tensión de Entrada
100 ~ 240V CA ( 10%, 50/60 Hz, (cambio automático)

2. Consumo
35W como máximo (con 1 Disco Duro), 45W como máximo (con 2 Discos Duros)

B. Especificaciones Ambientales


1. Temperatura Operativa
+0°C ~ +40°C 


2. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 20% ~ 85%

C. Dimensiones
440 x 88 x 430 mm

1. Peso Mecánico


  (2 Discos Duros) 
Aproximadamente 7,3 Kg 


2. Kit para Montaje en Rack
2 

D. Idiomas
Inglés, Coreano, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Polonés, Ruso, Turco, Japonés, Checo, Sueco, Dinamarqués, Chino y Holandés.

2.07
CERTIFICACIONES

A. Certificado UL

B. Certificado UL según los estándares de seguridad canadienses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra.
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