MODEL : 16CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-1640)


 1. 개 요                  

SRD-1640은 CIF 480fps 녹화가 가능한 디지털 영상 프로세스 기술의 16채널 스탠드 얼론 
DVR이다. H.264 압축 기술을 적용한 SRD-1640은 CIF 480fps의 동영상 녹화를 구현하며, 
안정적이고 강력한 네트워크 성능을 구현한다. 컴팩트한 사이즈로 설치가 용이하며 기본
장착된 USB 포트를 통해 데이터를 편리하게 백업할 수 있다. 


 2. 기 능 및 구 성    
  
1) H.264, CIF 480fps 전채널 실시간 동영상 녹화, 고해상도 이미지 지원
2) 작고 컴팩트한 사이즈, 멀티재생 및 쉽고 편리한 GUI
3) 네트워크 속도 최적화, 안정적인 멀티스트림 네트워크 전송
4) USB 백업, 1TB HDD 기본 장착

           
 3. 제 원 

     1) 입력채널 : 영상 16채널 
     2) 영상출력 : 1 BNC, 1 VGA, 1 BNC SPOT
     3) 압축방식 : H.264
     4) 디스플레이 : 속도 480fps, 해상도 704Ⅹ480
분할화면 1, 4, 6, 8, 9, 16 분할 화면 및 순차화면, PIP
     5) 녹    화 : 속도 CIF 480fps, 4CIF 120fps
매뉴얼 , 스케줄 녹화(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
6) Storage : 기본장착 1TB(추가 1 SATA HDD 가능)
7) 확장 인터페이스 : 2 USB
8) 오디오단자 : 4채널 입력, 1출력(G.711)
9) 시리얼 인터페이스 : RS-485(Half) for PTZ
10) Network : 인터페이스 1 RJ-45 (10/100 Base-T)
             대역폭 최대 4Mbps(자동제어), 전송속도 120fps
11)  백업 : USB / 파일(BU, EXE)  
12)  동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
13)  사용전원 : DC 12V ADAPTER, 4A 100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 소비전력 19W
14)  크    기 : 350(W)Ⅹ44(H)Ⅹ204(D)mm
15)  중    량 : 5Kg 
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