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MODEL : 16CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-1642)

1. 개 요                  

SRD-1642는 960H급의 선명한 화면으로 녹화 및 모니터링 할 수 있는 제품이다. 
BNC케이블을 사용하는 방식으로 기본 1T가 장착되었으며 향상된 네트워크 전송성능과
다양한 분할화면으로 최적화된 영상감시가 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, 960Ⅹ480 라이브480fps/녹화120fps
2) 1TB HDD 기본장착, 슬롯 2개 지원
3) 파일, USB 백업 가능
4) VGA/HDMI출력 지원, 스마트폰 연결 지원

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 16채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI, 1 아날로그SPOT
3) 압축방식    : H.264
4) 디스플레이  : 속도 480fps, 해상도 960Ⅹ480 / 720Ⅹ480
              분할화면 1/ 4/ 7/ 9/ 13/ 16/ 16A/ PIP/ 순차화면
5) 녹 화       : 960Ⅹ480 120fps / 352Ⅹ240 480fps
              수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
6) 저 장       : 기본장착 1TB(최대 2개 장착 가능)
7) 백 업       : USB, 파일(BU, EXE, AVI) 백업
8) 오디오      : 4채널 입력 / 1채널 출력
9) 알 람       : 16 입력(NO/NC) / 2 출력(NO)
10) 인터페이스  : RS-485(Half) for PTZ, 2 USB, 1 RJ-45, POS용 RS-232
11) 네트워크    : 대역폭 최대 32Mbps
             웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
12) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
13) 소비전력    : 19W(HDD포함)
14) 사용전원    : DC12V Adaptor, 100 ~ 250VAC ±10%, 4A 50/60Hz
15) 크 기       : 375(W)Ⅹ52(H)Ⅹ255(D)mm
16) 무 게       : 3.69Kg(HDD포함) 
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