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출하검사 결과 성적서
)                          

	Model
	16CH DVR [SRD-1642]
	Lot Size
	20
	AQL
	Defect
	Result

	Buyer
	[                  ]
	Sample
	10
	G2
	Major – 0.65
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	Date
	____Y   __M   __D
	Lot. No
	
	
	Minor – 2.5
	
	

	Serial. No
	[                  ]
	Inspector
	
	S1
	Effici. – 2.5
	
	



	검사항목
	규격 및 조건
	측정 DATA
	평가 결과

	
	
	#1
	#2
	#3
	결과
	판정

	영상
	입력 채널
	16채널 영상 입력일 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	영상 압축
	H.264 영상 압축일 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	영상 출력
	VGA/HDMI 출력 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	기능

/
특성
	부팅
	부팅 정상적으로 이루어 질 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	화면 구성
	GUI 및 분할화면 정상 표시될 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	DISPLAY, 녹화
	960×480에서 480fps / 120fps
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	HDD 용량
	HDD 용량 1TB일 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	오디오
	4입력/1출력 이상 없을 것(G.711)
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	알람
	8입력/2출력 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	재생화면
	녹화 재생시 배속 및 노이즈, 깨짐 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	백업기능
	USB/파일 백업 가능할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	검색모드
	날짜/시간, 이벤트, 백업 가능할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	통신기능
	RS-485 제어 가능할 것(단, PTZ만)
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	정격전압
	DC 12V, AC 100 ~ 250V
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	소비전력
	최대 19W(HDD 1장착)
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	네트워크 접속
	정상적으로 연결 될 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG



	포장검사
□Acc
□Rej
□(   )
	출하지
	
	해외규격
	□UL □CE □(   )
	포장단위(무게)
	수량(   ) 무게(   )

	
	시스템
	□NTSC □PAL
	원산지
	□KOREA □(   )
	커넥터
	□유(   ) □무

	
	전원사양
	□12V  □24V
	어댑터
	□AC     □DC
	IRIS Jack
	□유(   ) □무

	
	코드Type
	
	사용설명서
	□국문 □영문 □(   )
	L렌치
	□유(   ) □무



	불량
List
	1.
	
	3.
	

	
	2.
	
	4.
	

	유첨 : 불량List(  매),  불합격통보서(  매),  시정조치요구서(  매),  성능평가결과서(  매)
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