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MODEL : 2메가 AHD 16채널 DVR (SRD-1685)


1. 개 요
SRD-1685는 아날로그 HD 기술이 적용되어 Full HD 영상을 표현할 수 있는 DVR이다. AHD표준으로 선명한 해상도 구현이 가능하고 일반 아날로그 제품과도 호환되어 기존
시스템과 함께 효과적인 영상감시를 할 수 있습니다.


· 200만화소, 1920*1080 지원, 최저조도 0Lux
· 초점거리 4mm, 영상출력선택(AHD or CVBS)
· D-WDR, Defog, 최대 전송거리 500M













[image: ]





[image: ]
[image: ][image: ]



2. 제 원 

1) 입력채널       : 영상 16채널 BNC
2) 비디오출력     : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식       : H.264
4) 디스플레이     : 속도 480fps, 해상도 최대 1920Ⅹ1080
                분할화면 1/ 4/ 7/ 9/ 13/ 16/ 16(a)/ PIP/ 순차화면         
5) 녹 화          : 속도 1920Ⅹ1080 192fps
                수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
6) HDD           : 기본장착 3TB (HDD 슬롯 4개)
7) [bookmark: _GoBack]백 업          : USB 2, 파일(BU, SEC, AVI) 백업             
8) 오디오         : 1채널 입력 / 1채널 출력
9) 알람           : 16채널 입력(NO/NC), 4채널 출력(릴레이 NO/NC)
                정격 : 30V DC 2A, 250V AC 0.25A
10) 인터페이스     : RS-485(Half Duplex) for PTZ
11) 네트워크       : 대역폭 최대 64Mbps
12) 스트리밍       : 4CIF(120fps)/2CIF(240fps)/CIF(480fps) 선택
13) 모니터링       : 웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
14) 최대원격사용자 : 검색(3), 라이브 유니캐스트(10), 멀티캐스트(20)
                 스마트폰(라이브4, 검색1)             
15) 동작온/습도    : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
16) 사용전원       : 100~240 VAC, 50/60Hz
17) 소비전력       : 최대 30W(1HDD포함)
                SMPS 최대 250W
18) 크 기          : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ384.8(D)mm
19) 무 게          : 5.1Kg(HDD포함)
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