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MODEL : 1080p 아날로그 AHD DVR (SRD-1694)

1. 개 요
SRD-1694 DVR은 1080p(1920x1080)급의 깨끗하고 선명한 영상 녹화를 지원하며,
알람(이메일을 통한 원격 알람) 및 모션/이벤트 검색과 V.loss, 템퍼링, 알람 등의
기능 지원이 가능하고 일반 SD급 아날로그 카메라 호환이 가능한 풀HD 아날로그 AHD
DVR 입니다.

- 최대 1920 x 1080(1080p) 풀HD급 AHD 영상 녹화
- 일반 SD급 아날로그 카메라 호환 가능
- 비디오 로스, 모션 이벤트 녹화 기능 (1~8단계)
- 날짜/시간/모션/이벤트 검색 기능
- 프리/포스트 알람 기능
- VGA / HDMI 비디오 출력
- 스마트폰 실시간 모니터링 가능

2. 제 원 
1)입력            : 16채널 BNC AHD (NTSC (0.5–1 Vpp, 75 ohm)) / 언어:한국어
2)해상도          : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 / 960 x 576,
704 x 576
3)Display 모드    : 1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / 순차화면 / PIP
4)운영체제        : 리눅스 (압축방식 H.264)
5)녹화모드        : 수동, 스케줄 (연속 / 이벤트), 이벤트 (프리 / 포스트),
타임랩스 (1 ~ 30fps)
6)이벤트          : 비디오 로스, 모션 (1 ~ 10단계), 알람, 템퍼링 (Low / Medium / High)
7)알람            : 최대 30초, 포스트 최대 60분
8)검색모드        : 날짜/시간, 이벤트,백업, 포스 (SD 신호에서), 모션
9)재생모드        : 배속 정방향 / 역방향 재생 (2배, 4배, 8배, 16배, 32배, 64배)
10)녹화속도       : 최대 480fps@1920 x 1080, 최대 480fps@1280 x 720, 
최대 480fps@928 x 480, 최대 480fps@704 x 480,
최대 480fps@704 x 240, 최대 480fps@352 x 240
11)프로토콜       : TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
12)모니터링       : 스마트뷰어, 웹뷰어, SSM (CMS)
13)스마트폰       : Android, Ios (프로토콜 : RTP, RTSP, HTTP, CGI)
14)백업           : USB 포트 2개
15)보안           : 관리자 1명, 그룹 계정 10개, 그룹당 사용자 계정 10명 / 워터마크
16)비디오 출력    : VGA 1개, HDMI  1개
17)오디오 입출력  : 16채널 입력, 1채널 출력 / G.711, 8KHz
18)알람           : 원격 알람 지원(E-MAIL을 통한 알람)
19)이더넷         : 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
20)인터페이스     : RS-232/RS-485 (Full Duplex) for PTZ, 시스템 키보드
21)프로토콜       : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND,
ERNA, KALATEL, VCL T, VICON, ELMO, GE
NTSC/PAL : Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron),
AHD : ACP (AHD Coax Protocol)
22)동작온습도     : 0°C ~ +40°C / 20% ~ 85% RH
23)전원           : 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, Autoranging
                    소비전력(최대 60W (HDD 1개 장착 포함))
[bookmark: _GoBack]24)외관           : 외형 치수 440 x 88 x 384.8mm / 약 5.67Kg
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