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MODEL : 4CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-445)

1. 개 요                  

SRD-445은 960Ⅹ480급 해상도의 영상을 선명한 화면으로 모니터링과 녹화를 할 수 있는
4채널 녹화기이다. 향상된 네트워크 성능과 컴팩트한 디자인으로 사용편의성이 증대된
제품으로 효율적인 감시가 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, 최대 960Ⅹ480 120fps 실시간 동영상 녹화
2) 960Ⅹ480 120fps 라이브 모니터링
3) 1TB HDD 기본장착
4) USB, 파일 백업 가능

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 4채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI, 1 아날로그 SPOT
3) 압축방식    : H.264
4) 디스플레이  : 속도 120fps, 해상도 960Ⅹ480
              분할화면 1/ 4/ PIP/ 순차화면         
5) 녹 화       : 속도 960Ⅹ480 120fps
              수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
6) 저 장       : 기본장착 1TB
7) 검색/백업   : 4CH 동시 검색시(I-frame재생), 1채널 검색시(960H 30fps)
    USB 2, 파일(BU, EXE, AVI) 백업 지원
8) 오디오      : 4채널 입력 / 1채널 출력
9) 알 람       : 4 입력(NO/NC) / 2 출력(NO), 정격 24V DC 1A, 125V AC/0.5A
10) 인터페이스  : RS-485(Half) for PTZ, 시스템 키보드, POS용 RS-232
11) 네트워크    : 대역폭 최대 8Mbps
             웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM)
12) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
13) 사용전원    : DC 12V 어댑터, 3A, 100 ~ 250VAC, 50/60Hz
14) 소비전력    : 최대 8.3W(1 HDD포함)
15) 크 기       : 315(W)Ⅹ52(H)Ⅹ224(D)mm
16) 무 게       : 3.17Kg(HDD포함) 
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