MODEL : 4CH DVR (SRD-470)


1. 개 요                  

SRD-470는 4CH 스탠드얼론 DVR로 삼성의 기술이 결집된 프리미엄 시큐리티 저장 DVR 장비이다.
H.264 압축방식을 바탕으로 120fps의 고화질 동영상 라이브 감시와 120fps의 저장이 가능할
뿐 아니라 USB 단자가 전면에 있어 데이터 백업이 가능하며, 리모콘 제어를 통한
편리한 기능조작 및 뛰어난 확장성을 지니고 있다


2. 기 능 및 구 성    
  
1) H.264 영상 압축, 120fps 고화질 녹화
2) 리모콘 제어, USB 3개지원
3) 통합 Software 기반의 네트워크 감시, 유동 IP지원
4) 대용량 HDD 500G/B, OSD 다국어 지원

           
3. 제 원
            
1) 입력채널  : 영상 4채널 
2) 영상출력  : 모니터 2 BNC, VGA
3) 오디오 입출력 : 4입력 1출력
4) 알람 입출력 : 4입력 4출력
5) 압축방식  : H.264
6) 디스플레이 : 속도 120fps, 해상도 704Ⅹ480(1280X1024 지원)
분할화면 1,4 분할 화면 및 전체화면,PIP
7) 녹    화  : 속도 120fps, 녹화품질 3단계
                    방식 예약녹화, 이벤트녹화(동작탐지, 센서, 문자)
8) Storage   : 기본장착 500GB 
9) 시리얼 인터페이스 : RS-485, RS-232C
10)  Network   : RJ-45 (10/100 Base-T), 프로토콜 TCP/IP 
               네트워크 프로그램 Manager
11)  백업/카피: USB 메모리 스틱 
12)  동작온도 : 0℃ ~ 40℃, 동작습도 20% ~ 85%
13)  사용전원 : AC100~240V DC, 50/60Hz, 소비전력 약 35W
14)  크    기 : 215(W)Ⅹ88( H)Ⅹ352(D)mm
15)  중    량 : 4Kg
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