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MODEL : 4CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-473D)

1. 개 요                  

SRD-473D은 4CIF로 구현되던 영상을 4채널 Full HD 급의 선명한 화면으로 모니터링 
할 수 있는 제품이다. 향상된 네트워크 성능과 다양한 분할화면으로 최적화된 영상
감시가 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, 최대 960Ⅹ480 120fps 실시간 동영상 녹화
2) Full HD 해상도 지원(4채널 레이아웃 사이즈)
3) 500GB HDD 기본장착, 960H 카메라 지원(700TV본)
4) DVD-RW, USB 백업 가능
5) HDMI출력 지원

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 4채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI, SPOT(2 디지털BNC, 4/1/Sequence, 타이틀)
3) 압축방식    : H.264
4) 디스플레이  : 속도 120fps, 해상도 960Ⅹ480, 704Ⅹ480(4CIF)
              분할화면 1/ 4/ PIP/ 순차화면         
5) 녹 화       : 속도 960Ⅹ480 120fps
              수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
6) 저 장       : 기본장착 500GB
             DVD, USB 2, 파일(BU, SEC, AVI) 백업
7) 오디오      : 4채널 입력 / 1채널 출력
8) 알 람       : 1 출력(NO/NC) / 1 출력(NO)
9) 인터페이스  : RS-485(Half) for PTZ, POS(VSI-Pro)
10) 네트워크    : 대역폭 최대 32Mbps
             웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
11) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
12) 사용전원    : DC 12V 어댑터, 4A, 100 ~ 250VAC, 50/60Hz
13) 소비전력    : 최대 20W(HDD포함)
14) 크 기       : 215(W)Ⅹ88(H)Ⅹ352(D)mm
15) 무 게       : 4.98Kg(HDD포함) 
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