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MODEL : 4CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-476D)

1. 개 요                  

SRD-476D은 1280H(1000TVL)급 선명한 화면으로 모니터링 할 수 있는 제품이다.
향상된 네트워크 전송성능과 다양한 분할화면으로 최적화된 영상감시가 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, 최대 1280Ⅹ480 120fps 실시간 동영상 녹화
2) 2TB HDD 기본장착
3) DVD-RW, USB, 파일 백업 가능
4) VGA/HDMI출력 지원

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 4채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI, 2 SPOT(1디지털 / 1아날로그 BNC, 1/Sequence, 타이틀)
3) 압축방식    : H.264
4) 디스플레이  : 속도 120fps, 해상도 1280Ⅹ480
              분할화면 1/ 4/ PIP/ 순차화면         
5) 녹 화       : 속도 1280Ⅹ480 120fps
              수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
6) 저 장       : 기본장착 2TB
             DVD, USB 2, 파일(BU, SEC, AVI) 백업
7) 오디오      : 4채널 입력 / 1채널 출력
8) 알 람       : 4 출력(NO/NC) / 2 출력(1NO, 1NO/NC)
9) 인터페이스  : RS-485(Half Duplex) for PTZ, POS인터페이스(VSI-Pro)
10) 네트워크    : 대역폭 최대 16Mbps
             웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
11) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
12) 사용전원    : DC 12V 어댑터, 4A, 100 ~ 240VAC, 50/60Hz
13) 소비전력    : 최대 25W(1HDD포함)
14) 크 기       : 215(W)Ⅹ88(H)Ⅹ352(D)mm
15) 무 게       : 3.3Kg(HDD포함) 
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