MODEL : 4CH HD-SDI 전용 DVR (SRD-480D)



1. 개 요                  

SRD-480D는 4CH HD-SDI 전용 DVR로 삼성의 기술이 결집된 프리미엄 시큐리티 저장 DVR
장비이다. HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) 방송용 비 압축 디지털
비디오 신호를 활용하여 HD(720P)급 영상을 120fps로 녹화 가능할 뿐 아니라 Full HD
(1080P)급 영상도 60fps 로 녹화가 가능하다. 그리고 기존 BNC케이블을 이용하기 때문에
적은 추가비용으로 선명한 화질의 영상감시가 가능한 DVR이다.


2. 기 능 및 구 성    
  
1) 2메가픽셀, Full HD(1080P)급 녹화
2) 고해상도 HD-SDI 출력 지원(HDMI포함)
3) 1TB 고용량 HDD, H.264 영상 압축
4) 통합 Software, Smart viewer 지원
5) 손쉬운 GUI 및 백업(DVD-RW), 마우스/리모콘 제어

           
3. 제 원
            
1) 입력채널  : 영상 4채널 
2) 영상출력/압축방식  : 1 HDMI / 1 VGA , H.264코덱 지원
3) 오디오 입출력 : 4입력 1출력
4) 알람 입출력 : 4입력 4출력
5) 디스플레이 : 속도 120fps, 해상도 1920 Ⅹ1080 
분할화면 1,4, 순차화면  
6) 녹화속도  : 60fps(Full HD급 1080P), 120fps(HD급 720P),
7) Storage   : 기본장착 1TB 
8) Network   : RJ-45 (10/100 Base-T), 프로토콜 TCP/IP 
               네트워크 프로그램 Manager
9)  백업/카피: 2 USB, DVD/RW
10)  프로토콜 : RS-485 
11)  동작온도 : 0℃ ~ 40℃, 동작습도 20% ~ 85%
12)  사용전원 : AC 100~240V , 50/60Hz, 소비전력 최대 85W
13)  크    기 : 445(W)Ⅹ88(H)Ⅹ412(D)mm
14)  중    량 : 9Kg(HDD 포함)
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