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MODEL : 4CH HD-SDI DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-482)

1. 개 요                  

SRD-482은 2M Full HD급의 선명한 화면으로 녹화 및 모니터링 할 수 있는 제품이다. 
BNC케이블을 사용하기 때문에 기존에 설치된 현장의 경우 비용절감이 가능하다. 기본 2T가
장착되었으며 향상된 네트워크 성능과 다양한 분할화면으로 최적화된 영상감시가 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, 1920Ⅹ1080 120fps 실시간 녹화
2) Full HD 해상도 지원
3) 1TB HDD 기본장착, 슬롯 2개 지원
4) USB/파일 백업 가능
5) HDMI출력 지원, 지능형 영상분석 기능(Tampering), COAX통신

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 4채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI, 2 디지털SPOT(타이틀, 1채널 분할모드)
3) 압축방식    : H.264
4) 디스플레이  : 속도 120fps, 해상도 1920Ⅹ1080, 1280Ⅹ1024, 1280Ⅹ720
              분할화면 1/ 4/ PIP/ 순차화면         
5) 녹 화       : 속도 1920Ⅹ1080 120fps
              수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
6) 저 장       : 기본장착 1TB(최대 2개 장착 가능)
             외장 2개 장착 가능(e-SATA) * SVS-5R/5E
             USB, 파일(BU, EXE, AVI) 백업
7) 오디오      : 4채널 입력 / 1채널 출력
8) 알 람       : 4 입력(NO/NC) / 2 출력(NC)
9) 인터페이스  : RS-485(Half) for PTZ, 2 USB, 1 RJ-45, 2 e-SATA
10) 네트워크    : 대역폭 최대 64Mbps
             웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
11) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
12) 사용전원    : 12V DC어댑터, 4A, 100 ~ 250VAC ±10%, 50/60Hz, 최대 25W
13) 크 기       : 370(W)Ⅹ44(H)Ⅹ319.4(D)mm
14) 무 게       : 2.64Kg(HDD포함) 
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