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1. 개 요                  

SRD-493은 아날로그 Full HD 영상을 표현할 수 있는 DVR이다. AHD를 이용하여 선명한 
모니터링이 가능하며 일반 아날로그 제품 또한 호환되기 때문에 최적화된 영상감시를
할 수 있는 제품이다.
 
2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, 최대 1920Ⅹ1080 120fps 실시간 영상 녹화
2) 1TB HDD 기본장착
3) 일반 아날로그 CCTV 호환, 스마트폰 모니터링 가능
4) VGA/HDMI출력 지원

3. 제 원 

1) 입력채널       : 영상 4채널 BNC
2) 비디오출력     : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식       : H.264
4) 디스플레이     : 속도 120fps, 해상도 최대 1920Ⅹ1080
                 분할화면 1/ 4/ PIP/ 순차화면         
5) 녹 화          : 속도 1920Ⅹ1080 120fps
                 수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 시간경과(1~30fps)
6) 저 장          : 기본장착 1TB
7) 백 업          : USB 2, 파일(BU, SEC, AVI) 백업             
8) 오디오         : 1채널 입력 / 1채널 출력
9) 인터페이스     : RS-485(Half Duplex) for PTZ
10) 네트워크       : 대역폭 최대 32Mbps
11) 스트리밍       : 4CIF/2CIF/CIF 선택 (120fps), 스마트폰 CIF 16fps(1채널)/4fps(4채널)
12) 모니터링       : 웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
13) 최대원격사용자 : 검색(3), 라이브 유니캐스트(10), 멀티캐스트(20)             
14) 동작온/습도    : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
15) 사용전원       : DC 12V 어댑터, 50/60Hz
16) 소비전력       : 최대 11W(1HDD포함)
17) 크 기          : 300(W)Ⅹ48(H)Ⅹ208.7(D)mm
18) 무 게          : 1.47Kg(HDD포함) 
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