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SRD-870D GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL DE 8 CANAIS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser fornecidos com uma garantia explícita do fabricante.

2.02
SRD-870D GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL DE 8 CANAIS

A. O gravador de vídeo digital (DVR) deverá suportar 8 canais de câmeras, gravação 4CIF e proporcionar velocidades de gravação de 240 imagens por segundo (ips) de vídeo digital em tempo real em sistemas NTSC e 200 fps em sistemas PAL. O DVR deverá exibir imagens de alta resolução com resolução máxima de 704 x 480 pixels em sistemas NTSC e 704 x 576 em sistemas PAL.

B. O DVR deverá estar equipado com no máximo 5 Discos Rígidos internos.

C. O DVR deverá oferecer uma saída de vídeo BNC e VGA/HDMI combinada para o monitor principal; compressão de vídeo H.264 e compressão de áudio ADPCM; e até 8 entradas de áudio e 1 saída de áudio, além de controle PTZ via cabo coaxial.

D. O DVR deverá possuir funcionalidades de rede e integração utilizando o sistema de monitoramento central Smart Viewer da Samsung.


E.
Todos os menus de operação e configuração devem ser fornecidos em vários idiomas, incluindo: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Português, Polonês, Russo, Turco, Japonês, Coreano, Tcheco, Sueco, Dinamarquês, Chinês e Holandês.

2.03
MODO DE EXIBIÇÃO
A.
Vídeo



1. Entradas
8 entradas de vídeo composto 0,5-1 Vpp, terminação automática de 75 ohms


2. Resolução
NTSC: 704 x 480, PAL: 704 x 576

B.
Ao Vivo


1. Velocidade de Quadros
NTSC: 240ips, PAL: 200ips


2. Resolução
NTSC: 704 x 480, PAL: 704 x 576


3. Exibição de Múltiplas Telas
1, 4, 6, 8, 9, 13, PIP (Picture In Picture)

2.04
DESEMPENHO

A. Sistema Operacional
Linux, incorporado

B. Gravação


1.  Compressão
H.264


2. Velocidade de Gravação
NTSC: até 240ips@704 x 480;                                                       até 240ips@704 x 240; até 240ips@352 x 240
PAL: até 25ips@704 x 576;                                                       até 200ips@704 x 288; até 200ips@352 x 288


3. Modo
NTSC: Manual, Programado (Contínuo, Evento), Evento (Pré, Pós), Time Lapse (0.9, 1.9, 3.8, 7.5, 15ips)
PAL: Manual, Programado (Contínuo, Evento), Evento (Pré, Pós), Time lapse (0.8, 1.6, 3.1, 6.2, 12.5ips)


4. Modo de Sobreposição da Gravação
Contínuo

5. Pré-alarme
Até 30 seg. (5, 10, 20, 30 seg.)


6. Pós-alarme
Até 6 horas (5, 10, 20, 30 seg, 1, 3, 5, 10, 20 min, 
1, 2, 3, 4, 5, 6 horas)

C. Busca e Reprodução


1. Modos de Busca
Data/Hora, Evento, Backup, Posição, Movimento (Todos os modos de busca incluem a função de pré-visualização)


2. Função de Reprodução
Avanço/retrocesso rápido, Avanço/retrocesso lento, Avanço/retrocesso passo-a-passo

D. Rede


1. Velocidade de Transmissão
Até 15 Mbps, Ilimitada 4M, 2, 1.5, 1 Mbps, 800, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50 kbps


2. Controle da largura de banda
Automático


3. Fluxo múltiplo de transmissão
H.264 (4CIF, 2CIF, CIF)


4. Máximo de Usuários Remotos
Busca 3, Unicast Ao Vivo 10, Multicast Ao Vivo 20


5. Protocolos suportados
TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP


6. Monitoramento
Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer

E. Armazenamento (Backup)


1. Disco Rígido Interno
Até 5 Discos Rígidos SATA 

2. Disco Rígido Externo
Até 2 baias de expansão (até 4 Discos Rígidos cada uma) 


3. Gravador de DVD
Sim

4.USB 
3 portas USB 

5. Formato do Arquivo
AVI, MDB (DVR de reprodução), EXE (incluindo o player)

F. Segurança


1. Proteção por Senha
1 Admin, 10 Grupos, 20 Usuários por Grupo. O usuário pode ter sua autoridade atribuída através de uma determinada função 


2. Autenticação de Dados
Marca d'água

2.05 
INTERFACE

A. Monitores


1. VGA
Analógico, resolução RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 


2. HDMI
Resolução de 480p, 720p, 1090p

3. Composto Principal
BNC, 1 Vp-p, 75 ohm


4. Composto Auxiliar
1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, Suporta exibição em tela múltipla e título da câmera


5. Saídas de Circuito
8
B. Áudio


1. Entradas
8 Entradas de linha (4 canais incorporados, opção: cabo de extensão de áudio)

2. Saída
1 linha


3. Compressão
ADPCM 


4. Taxa de Amostragem
16 KHz

C. Alarme


1. Entradas
Terminal de 8 entradas, NA/NF


2. Saídas
Terminal de 4 saídas com relé, NA/NF


3. Notificação Remota
Notificação via e-mail

D. Conexões


1. Ethernet
1 RJ-45 10/100/1000 Base-T 


2. Interface serial
RS-232


3. Interface de Controle PTZ
RS-485 via cabo coaxial (Samsung, CCVC, Coaxtron)

4. Teclado PTZ
RS-485


5. USB
USB 2.0, 3 portas

6. eSATA
2 portas eSATA externas


7. Suporte para Aplicativos
Mouse, Controle remoto
E. Protocolos Suportados
Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Philips, AD, Diamond, Ema, Kalatel, VCL TP, Vicon
2.06
GENERALIDADES

A. Especificações Elétricas 


1. Tensão de Entrada
100 ~ 240V CA ( 10%, 50/60 Hz, (mudança automática)

2. Consumo
55W no máximo (com 1 Disco Rígido), 65W no máximo (com 2 Discos Rígidos)

B. Especificações Ambientais


1. Temperatura Operacional
+0°C ~ +40°C 


2. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 20% ~ 85%

C. Dimensões
440 x 88 x 430 mm

1. Peso Mecânico


  (2 Discos Rígidos) 
Aproximadamente 7,5 Kg 


2. Kit para Montagem em Rack
2 

D. Idiomas
Inglês, Coreano, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Português, Polonês, Russo, Turco, Japonês, Tcheco, Sueco, Dinamarquês, Chinês e Holandês.

2.07
CERTIFICAÇÕES

A. Certificado UL

B. Certificado UL de acordo com os padrões de segurança canadenses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 anos, peças e mão de obra.
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