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MODEL : 8CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-876D)

1. 개 요                  

SRD-876D은 1280H(1000TVL)의 선명한 화면으로 모니터링 및 녹화가 가능한 제품이다.
향상된 네트워크 전송성능과 다양한 분할화면으로 최적화된 영상감시가 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, 1280Ⅹ480 240fps 실시간 동영상 녹화
2) 2TB HDD 기본장착(4슬롯 지원)
3) DVD-RW, USB 백업 가능
4) VGA/HDMI출력 지원, RS-485지원(for PTZ)

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 8채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI, 2 디지털SPOT(타이틀, 1채널 분할모드)
3) 압축방식    : H.264
4) 디스플레이  : 속도 240fps, 해상도 1280Ⅹ480
              분할화면 1/ 4/ 6/ 8/ 13/ PIP/ 순차화면         
5) 녹 화       : 속도 1280Ⅹ480 240fps
              수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
6) 저 장       : 기본장착 2TB(최대 4개 장착 가능)
             외장 2개 장착 가능(e-SATA) * SVS-5R/5E
             DVD, USB, 파일(BU, EXE, AVI) 백업
7) 오디오      : 8채널(4채널 장착, 4채널 확장형 케이블) 입력 / 1채널 출력
8) 알 람       : 16 입력(NO/NC) / 4 출력(3NO, 1NO/NC)
9) 인터페이스  : RS-485(Full Duplex) for PTZ, 2 USB, 1 RJ-45, 2 e-SATA
10) 네트워크    : 대역폭 최대 32Mbps
             웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
11) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
12) 소비전력    : 최대 60W(1HDD포함)
13) 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz
14) 크 기       : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ384.8(D)mm
15) 무 게       : 6.5Kg(HDD포함)
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