MODEL : NETWORK VIDEO RECORDER (SRN-1000)


 1. 개 요                  

SRN-1000은 최대 5M 해상도까지 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 100Mbps까지
녹화가 가능하며 최대 64채널의 영상을 모니터링 할 수 있다. 또한 안정적이고 강력한
네트워크 성능으로 UPnP를 이용한 포트포워딩 자동설정이 가능하다. 


 2. 기 능 및 구 성    
  
1) CIF-5M까지 다양한 해상도, H.264, MJPEG, MPEG-4 다중코덱 지원
2) 최대 100Mbps 녹화성능
3) UPnP 이용한 포트포워딩 자동 설정
4) 1TB HDD 기본 장착(최대 16TB까지 지원)

           
 3. 제 원 

1) 입력채널 : 영상 최대 64채널
2) 압축방식 : H.264, MJPEG, MPEG-4
3) 녹    화 : 해상도 CIF ~ 5M까지
분할화면 1, 4, 9, 16, 순차화면
일반, 스케줄, 이벤트(프리/포스트) 녹화
4) Storage : 기본장착 1TB(슬롯 8개, 최대 16TB지원)
5) 오디오단자 : 64채널 입력(네트워크), 압축(G.711, G.726)
6) 알람 입/출력 : 16채널/4채널
7) Network : 인터페이스 1 RJ-45 (10/100 Base-T)
8) 백업 : 웹뷰어 통해서 파일(JPG, AVI, BMP, PNG)
9) 대역폭 : 최대 100Mbps(전송속도 : 64Mbps)
10)  뷰어프로그램 : Net i-Viewer, SSM, Webviewer
11)  사용전원 : 100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A
12)  소비전력 : 45W(HDD 1개 장착시)
13)  동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
14)  외형치수 : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ426.8(D)mm
15)  중   량 : 6.2Kg(HDD포함) 
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