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MODEL : 16CH NETWORK VIDEO RECORDER (SRN-1670D)

1. 개 요                  

SRN-1670D은 최첨단 네트워크 영상 프로세스 기술이 집약된 16채널 네트워크 비디오
NVR 이다. MPEG-4, H.264, MJPEG 다중 디코딩 기술을 적용하여 64Mbps 영상 녹화를
[bookmark: _GoBack]구현하며, VGA, HDMI 영상출력이 가능하다. 
 	
2. 주요 기능 및 구성    
  
1) MPEG-4, H.264, JPEG DUAL 다중 디코딩 알고리즘 기능 
2) 네트워크 16채널 64Mbps 영상 녹화 
3) VGA, HDMI 영상출력, DVD 및 USB 백업
4) 1TB 대용량 HDD 기본 장착, 최대 5HDD 확장 기능

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 최대 16채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식    : H.264, MJPEG, MPEG-4
4) 라이브      : 모니터 분할화면 1/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 자동 전환
5) 녹 화       : 해상도 CIF ~ 3MP, 최대 64Mbps
              일반, 스케쥴, 이벤트
6) 스토리지    : 기본장착 1TB(슬롯 5개)
7) 백 업       : USB, DVD, BU(NVR용), EXE(재생기능 내장)
8) 오디오      : 16채널 입력
9) 알 람       : 16 입력 / 4 출력(NO/NC 선택가능)
10) 인터페이스  : 2 RJ-45(Gigabit Ethernet)
11) 네트워크    : 대역폭 최대 48Mbps
             웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM), iPOLiS모바일
12) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
13) 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A
14) 소비전력    : 최대 56W(1HDD)
15) 크 기       : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ426.8(D)mm
16) 무 게       : 7.1Kg(HDD 미포함)
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