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MODEL : 16CH NETWORK VIDEO RECORDER (SRN-1673S)

1. 개 요                  

SRN-1673S는 최대 16채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 80Mbps까지
녹화가 가능하며 4개의 HDD 슬롯에 저장공간 추가가 가능하다. PoE/PoE+ 포트 지원으로
전원 공급을 편하게 할 수 있으며 PnP모드로 편리한 설치 가능한 NVR이다.
 
2. 주요 기능 및 구성    
  
1) CIF ~ 8M까지 다양한 해상도 및 H.264, MJPEG 다중코덱 지원
2) 최대 80Mbps 녹화 / 160Mbps 전송 성능,
3) Easy 카메라 설정, SPC-2000 컨트롤러 지원
4) HDD슬롯 4개 지원, 최대 16TB까지 지원

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 최대 16채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식    : H.264, MJPEG
4) 라이브      : 모니터 분할화면 1/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 순차화면
              웹 분활화면 1/ 4/ 9/ 16/ 순차화면
5) 녹 화       : 해상도 CIF ~ 8MP, 최대 80Mbps
              일반, 스케쥴, 이벤트
6) 스토리지    : 기본장착 3TB(슬롯 4개, 최대 16TB 지원)
7) 백 업       : JPG, AVI, 파일(BU, EXE) 백업
8) 오디오      : 16채널(G.711, G.726, AAC) 입력, 양방향 
9) 알 람       : 8 입력 / 4 출력(NO 3개, NO/NC 선택가능)
10) [bookmark: _GoBack]인터페이스  : 16 RJ-45(PoE/PoE+ 100Mbps), 2 RJ-45(Lan/Wan 1Gbps)
11) 네트워크    : 최대 160Mbps 전송 (검색 3명, 라이브 10명 동시 접속자)
                   웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
12) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
13) 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 6 ~ 3A
14) 소비전력    : 최대 309W(4HDD, PoE On)
15) PoE 용량    : 최대 200W 
16) 크 기       : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ384.8(D)mm, 2U
17) 무 게       : 5.43Kg(HDD 1포함)
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