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MODEL : 64채널 네트워크 비디오 레코더 (SRN-4000)


1. 개 요
SRN-4000은 최대 64채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 400Mbps
까지 녹화가 가능하며 12개의 HDD 슬롯으로 대용량의 저장공간을 확보할 수 있다. 그리고 DUAL SMPS, HOTSWAP 등 신뢰성, 안전성이 향상되어 최적화된 영상녹화가 가능하다. 또한 Video Summary, 텍스트 검색(POS) 기능을 지원하여 효율적인 영상
검색을 할 수 있다

· CIF ~ 5M까지 다양한 해상도 및 H.264, MJPEG, MPEG-4 다중코덱 지원
· 최대 400Mbps 녹화성능(2M 64채널 실시간 녹화)
· HOTSWAP, Dual SMPS, RAID 5/6, Video Summary, 텍스트 검색(POS) 지원
· HDD슬롯 12개 지원, 2TB HDD 기본 장착(최대 72TB까지 지원)
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2. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 최대 64채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식    : H.264, MJPEG, MPEG-4
4) 라이브      : 모니터 분할화면 1/ 4/ 9/ 16/ 1+5/ 1+7/ 1+12/ 순차화면
             웹 분활화면 1/ 4/ 9/ 16/ 32/ 64/ 순차화면
5) 녹 화       : 해상도 CIF ~ 5MP, 최대 400Mbps
             일반, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
6) 검색/재생   : 25Mbps(16채널동시)
             날짜/시간, 이벤트, 텍스트(POS), 비디오서머리(방향, 물체 분류, 색상)
7) 스토리지    : 기본장착 2TB(슬롯 12개, 최대 72TB 지원)
             외장 NAS(iSCSI) vessRaid(1840i, 2600i), JBOD(최대 192TB)
8) 백 업       : JPG/AVI(Network), BU/EXE(GUI) 백업
             최대 16채널 동시 재생(시간/타이틀 표시)
9) 오디오      : 64채널(G.711, G.726) 입력(양방향), 1채널 출력(RCA, LINE)
10) 알람        : 8 입력 / 4 출력
11) 인터페이스  : 4 RJ-45(Gigabit Ethernet)
12) 네트워크    : 대역폭 최대 400Mbps(수신+전송 700Mbps)
13) 뷰어        : 웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM), iPolis 모바일
14) 원격사용자  : 검색 1 / 라이브 유니캐스트 10 / 라이브 멀티캐스트 20
15) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
16) 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 3 ~ 1.5A(전원이중화)
17) 소비전력    : 최대 217W(2T 12HDD)
18) [bookmark: _GoBack]크 기       : 436(W)Ⅹ132(H)Ⅹ450(D)mm, 3U
19) 무 게       : 11.8Kg(HDD 미포함)
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