MODEL : 4CH 네트워크 RECORDER (SRN-470D)
 1. 개 요                  

SRN-470D은 최첨단 네트워크 영상 프로세스 기술이 집약된 4채널 네트워크 비디오
NVR 이다. MPEG-4,H.264, JPEG  다중 디코딩 기술을 적용한 SRN-470D은 64Mbps 의
영상 녹화를 구현하며, VGA, HDMI 영상출력이 가능하다.
또한, 최대 3M의 선명한 영상 저장을 할 수 있다
 2. 기 능 및 구 성    

1) MPEG-4, H.264, JPEG DUAL 다중 디코딩 알고리즘 기능 
2) 네트워크 4채널 64Mbps 의 영상 녹화 
3) VGA, HDMI 영상출력, DVD 및 USB 백업
4) 500GB 대용량 HDD 기본 장착 
 3. 제 원 
     1) 저장채널 : 네트워크 4채널 
     2) 출    력 : RJ-45 2CH, VGA 1CH, HDMI 1CH
     3) 압축방식 : H.264, MPEG-4, JPEG 다중 디코딩
     4) 녹    화 : 속도 64Mbps, 해상도 704Ⅹ480 (3M, 2M 출력 지원)

분할화면 1,4 분할 화면 및 전체화면

     5) 재    생 : 4채널의 라이브 감시, Pan / Tilt / Zoom 제어,

 날짜시간, 이벤트, 캘린더 검색 

6) Storage : 기본 500GB , RAID지원
7) 통신속도: 48Mbps 

8) 센서입력: 4CH, 2OUT

9) 확장 인터페이스 : SVS-5R 2대
10)부가기능: GUI, 한글OSD
11)Network : RJ-45 (100/1000 Base-T), 프로토콜 TCP/IP

             NET-I VIEWER , WEB Viewer 

12)동작온도: 0℃ ~ 40℃, 동작습도 20% ~ 85%

13)사용전원: 100 ~ 240V AC, DC12V 소비전력 약 36W

14)크    기: 215(W)Ⅹ88( H)Ⅹ352(D)mm
15)중    량: 4.0Kg(1HDD 포함)
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