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MODEL : 4CH PoE일체형 NETWORK VIDEO RECORDER (SRN-472S)

1. 개 요                  

SRN-472S는 최대 4채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치로 PoE스위치가 내장되어
별도의 전원 없이도 연결이 가능하다. 간편한 카메라 자동 검색 및 등록 기능으로 
설치편의성이 크게 향상되어 최적화된 영상녹화가 가능한 제품이다.
 
2. 주요 기능 및 구성    
  
1) CIF ~ 5M까지 다양한 해상도 및 H.264, MJPEG 다중코덱 지원
2) PoE스위치 일체형(4채널), 32Mbps 녹화성능,
3) 쉬운 카메라 등록(자동) 및 설정
4) HDD슬롯 2개 지원, 2TB HDD 기본 장착(최대 8TB까지 지원)

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 최대 4채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식    : H.264, MJPEG, MPEG-4
4) 라이브      : 모니터 분할화면 1/ 4/ 순차화면
              웹 분활화면 1/ 4/ 순차화면
5) 녹 화       : 해상도 CIF ~ 5MP, 최대 32Mbps
              일반, 스케쥴, 이벤트(프리/포스트)
6) 스토리지    : 기본장착 2TB(슬롯 2개, 최대 8TB 지원)
7) 백 업       : JPG, AVI(Web, CMS), BU/EXE(USB)
8) 오디오      : 4채널(G.711, G.726) 입력, 양방향 
9) 알 람       : 4 입력 / 3 출력(NO/NC 선택가능)
10) 인터페이스  : 4 RJ-45(PoE, 10/100Mbps), 2 RJ-45(LAN, WAN, 100Mbps)
11) 네트워크    : 대역폭 최대 32Mbps
12) 뷰 어       : 웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM, 모바일 Viewer) 모니터링
13) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
14) 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 3.5A
15) PoE출력     : 채널당 15.4W, 전체 61.6W(IEEE 802.3af)
16) 소비전력    : 최대 30W
17) 크 기       : 370(W)Ⅹ320(H)Ⅹ44(D)mm, 1U
18) 무 게       : 2.73Kg(HDD 미포함)
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