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MODEL : 4CH NETWORK VIDEO RECORDER (SRN-473S)

1. 개 요                  

SRN-473S는 최대 4채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 32Mbps까지
녹화가 가능하며 1개의 HDD 슬롯에 저장공간 추가가 가능하다. PoE/PoE+ 포트 지원으로
전원 공급을 편하게 할 수 있으며 PnP모드로 편리한 설치 가능한 NVR이다.
 
2. 주요 기능 및 구성    
  
1) CIF ~ 8M까지 다양한 해상도 및 H.264, MJPEG 다중코덱 지원
2) 최대 32Mbps 녹화 / 64Mbps 전송 성능,
3) Easy 카메라 설정, SPC-2000 컨트롤러 지원
4) HDD슬롯 1개 지원, 최대 4TB까지 지원

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 최대 4채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식    : H.264, MJPEG
4) 라이브      : 모니터 분할화면 1/ 4/ 순차화면
              웹 분활화면 1/ 4/ 순차화면
5) 녹 화       : 해상도 CIF ~ 8MP, 최대 32Mbps
              일반, 스케쥴, 이벤트
6) 스토리지    : 기본장착 2TB(슬롯 1개, 최대 4TB 지원)
7) 백 업       : JPG, AVI, 파일(BU, EXE) 백업
8) 오디오      : 4채널(G.711, G.726, AAC) 입력, 양방향 
9) 알 람       : 2 입력 / 1 출력(NO/NC 선택가능)
10) 인터페이스  : 4 RJ-45(PoE/PoE+ 100Mbps), 1 RJ-45(Wan 100Mbps)
11) 네트워크    : 최대 64Mbps 전송 (검색 3명, 라이브 10명 동시 접속자)
             웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
12) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
13) [bookmark: _GoBack]사용전원    : 54V DC ±10%, 1.67A
14) 소비전력    : 최대 77W(1HDD, PoE On)
15) PoE 용량    : 최대 50W 
16) 크 기       : 360(W)Ⅹ44(H)Ⅹ159.9(D)mm, 1U
17) 무 게       : 1.54Kg(HDD 1포함)
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