MODEL : 19”LCD MONITOR (STM-19LM)
1. 개 요 

STM-19LM는 카메라,DVR등 영상신호를 수신하여 재현하는 CCTV용 모니터로 1280Ⅹ1024 

고해상도VGA, Composite 기능을 내장하여 최적의 화질을 제공하는 19인치(48CM) 
고해상도 컬러 LCD 모니터이다. 또한 특수 강화유리를 채용하여 내구성을 강화하였으며,
30 Comb Filter를 채용하여 Noise 제거하고 색상, 밝기, 명암 등의 조절 기능을 제공한다.

2. 기 능 및 구 성 

1) 1280 Ⅹ 1024 고해상도

2) 800 : 1 명암비, 250cd/㎡ 고휘도, 5ms 응답속도
3) VGA출력, Composite(BNC) 및 음성 입출력 지원
4) 3D Comb Filter 기능의 고화질 동영상
5) 특수강화 유리 채용으로 내구성 강화
6) 리모컨 제어 기능
3. 제 원
1) LCD Panel : 가) Type – 19”Diagonal AM-TFT

               나) 픽셀 영역 – 0.294(H) Ⅹ  0.294(V)mm

               다) 휘도(cd/㎡) – 250cd/㎡ 

               라) 명암비 – 800:1

               마) 응답속도(ms) – 5ms

               바) 시야각도 : 160도 

2) 비디오 :  Composite(BNC) – 2ch input 1.0Vp-p, 75Ω terminated, 

             VGA – 1ch input 

3) 오디오 : Stereo input

4) 해상도 : 1280 Ⅹ 1024 @ 60Hz

5) 주파수 : 수평(KHz) – 31KHz~82Khz, 수직(Hz) – 50Hz~77Hz

6) 사용전원 : 12V DC / 4A

7) 소비전력 : Max. 42W

8) 사용환경 : 동작온도  10℃~40℃, 동작습도  10%~80%
9) 크    기 : 430(W) Ⅹ 421(H) Ⅹ 200(D)mm
10) 중    량 : 6.61Kg
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