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SUD-2000 CAMARA DOMO UTP, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SUB-2000 CAMARA DOMO UTP, ALTA RESOLUCION
A.
Esta cámara deberá proporcionar un largo alcance de transferencia de la señal de vídeo UTP de hasta 900 m (con hub con fuente de alimentación).
B.
La cámara deberá generar 600 Líneas de TV en modo color con una iluminación mínima de 0,05 Lux. 
C. 
La cámara deberá proveer protección contra surtos de tensión e incidencia de rayos durante tempestades para atender a la norma ANSI/IEEE 587 C62.41.
D.
El sistema UTP de la cámara deberá permitir que un único cable conduzca alimentación, señales de vídeo y control (incluyendo el control OSD remoto).

E.
La cámara deberá ofrecer la tecnología de reducción de ruidos 2D/3D (SSNRIII) y estabilización digital de la imagen (DIS).
F.
La cámara deberá ser capaz de exhibir vídeo dual a través del terminal de salida BNC.

G. 
La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés, Coreano, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Dinamarqués y Turco.

2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada
12V CA, 24V CA, 28V CA
B. Consumo
Máx. de 3,5 W

2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de Imagen
CCD Súper HAD de 1/3"

B. Total de Píxeles


1. Modelos NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. Modelos PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Píxeles Efectivos


1. Modelos NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. Modelos PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1

E. Sincronización
Interna, Bloqueo de Línea

F. Frecuencia


1. Modelos NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. Modelos PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Resolución Horizontal
Modo Color: 600 Líneas de TV (como mínimo)
Modo B&N: 700 Líneas de TV (como mínimo)

H. Iluminación Mínima


1. Color
0,05Lux (50IRE@F1.2), 0,00001Lux (Sensibilidad, 512x)

I. Relación S/R (señal Y)
52dB 

J. Salida de Vídeo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω 

K. Salida UTP
UTP TX Integrada (Distancia máxima de transmisión - 900 m) 



Señal diferencial balanceada de 100 ohmios 

L. Compatibilidades
NVT, Nitec

2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
No Aplicable
B. Distancia Focal
No Aplicable
C. Relación de Apertura Máxima
No Aplicable
D. Campo Angular de Visión
No Aplicable 
E. Alcance


1. Alcance de Panoramización
No Aplicable

2. Alcance de Inclinación
No Aplicable

3. Alcance de Rotación
No Aplicable
2.06
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla


1. Modelos NTSC
Coreano, Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués y Taiwanés


2. Modelos PAL
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco y Portugués

B. Título de la Cámara
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Día / Noche
Automático (ICR), Modo Color, Modo B&N
D. SSDR
On, Off (Nivel ajustable)

E. Compensación de la Luz de Fondo
BLC, HLC, Desactivada (Off)
F. Detección de Movimiento
On, Off (8 zonas programables)

G. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

H. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

I. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables)

J. Filtro de Ruido 2D+3D (SSNRIII)
On, Off (Nivel ajustable)

K. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Automática, Desactivada 
(Límite posible de seleccionar ~ 512x)

L. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Desactivado (Off)
M. Balance de Blanco
AWC, Manual, Interno, Externo, AWC                      (1,700ºK ~ 11,000ºK)

N. Velocidad del Obturador Electrónico


1. NTSC
1/60 ~ 1/120K seg


2. PAL
1/50 ~ 1/120K seg

O. Modo del Obturador
Fijo, Esc, Manual, A.FLK
P. Rotación/Espejo
On, Off

Q. Comunicación
RS-485, Control Coaxial

R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Panasonic, Honeywell, Vicon
2.07
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 

B. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 30% al 80% 

2.08
ESPECIFICACIONES MECANICAS

A. Dimensiones
58 x 52 x 121

B. Peso
290 g

2.09
KITS OPCIONALES UTP
A. SFU-4000
Hub UTP con fuente de alimentación de 4 canales
B. SFU-200R
Receptor UTP de 4 canales
C. SFU-10TR
Transceptor UTP de 1 canal
2.10 
CERTIFICACIONES


A. SUB-2000N

FCC (Clase A), certificada UL/cUL 

B. SUB-2000P

CE (Clase A), certificada UL/cUL 

2.11
GARANTIA

A. Tres años, piezas y mano de obra
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