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SUD-2000 CÂMERA DOME UTP, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SUB-2000 CÂMERA DOME UTP, ALTA RESOLUÇÃO
A.
Esta câmera deverá proporcionar um longo alcance de transferência do sinal de vídeo UTP de até 900 m (com hub com fonte de alimentação).
B.
A câmera deverá gerar 600 Linhas de TV no modo colorido com uma iluminação mínima de 0,05 Lux. 
C. 
A câmera deverá fornecer proteção contra surtos de tensão e incidência de raios durante tempestades para atender à norma ANSI/IEEE 587 C62.41.
D.
O sistema UTP da câmera deverá permitir que um único cabo conduza alimentação, sinais de vídeo e controle (incluindo o controle OSD remoto).

E.
A câmera deverá oferecer a tecnologia de redução de ruídos 2D/3D (SSNRIII) e estabilização digital da imagem (DIS).
F.
A câmera deverá ser capaz de exibir vídeo dual através do terminal de saída BNC.

G. 
A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Dinamarquês e Turco.

2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada
12V CA, 24V CA, 28V CA
B. Consumo
Máx. de 3,5 W

2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de Imagem
CCD Super HAD de 1/3"

B. Total de Pixels


1. Modelos NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. Modelos PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Pixels Efetivos


1. Modelos NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. Modelos PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna, Bloqueio de Linha

F. Frequência


1. Modelos NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. Modelos PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Resolução Horizontal
Modo Colorido: 600 Linhas de TV (no mínimo)
Modo P&B: 700 Linhas de TV (no mínimo)

H. Iluminação Mínima


1. Colorido
0,05Lux (50IRE@F1.2), 0,00001Lux (Sensibilidade, 512x)

I. Relação S/R (sinal Y)
52dB 

J. Saída de Vídeo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω 

K. Saída UTP
UTP TX Integrada (Distância máxima de transmissão - 900 m) 



Sinal diferencial balanceado de 100 ohms 

L. Compatibilidades
NVT, Nitec

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
Não Aplicável
B. Distância Focal
Não Aplicável
C. Relação de Abertura Máxima
Não Aplicável
D. Campo Angular de Visão
Não Aplicável 
E. Alcance


1. Alcance de Panoramização
Não Aplicável

2. Alcance de Inclinação
Não Aplicável

3. Alcance de Rotação
Não Aplicável
2.06
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. Modelos NTSC
Coreano, Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português e Taiwanês


2. Modelos PAL
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco e Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR), Modo Colorido, Modo P&B

D. SSDR
On, Off (Nível ajustável)

E. Compensação da Luz de Fundo
BLC, HLC, Desativada (Off)
F. Detecção de Movimento
On, Off (8 zonas programáveis)

G. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

H. Estabilização Digital da Imagem
On, Off

I. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)

J. Filtro de Ruído 2D+3D (SSNRIII)
On, Off (Nível ajustável)

K. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automática, Desativada 
(Limite selecionável ~ 512x)

L. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off)
M. Balanço de Branco
AWC, Manual, Interno, Externo, AWC                      (1,700ºK ~ 11,000ºK)

N. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. NTSC
1/60 ~ 1/120K seg


2. PAL
1/50 ~ 1/120K seg

O. Modo do Obturador
Fixo, Esc, Manual, A.FLK
P. Rotação/Espelho
On, Off

Q. Comunicação
RS-485, Controle Coaxial

R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Panasonic, Honeywell, Vicon
2.07
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 30% a 80% 

2.08
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões
58 x 52 x 121

B. Peso
290 g

2.09
KITS OPCIONAIS UTP
A. SFU-4000
Hub UTP com fonte de alimentação de 4 canais
B. SFU-200R
Receptor UTP de 4 canais
C. SFU-10TR
Transceptor UTP de 1 canal
2.10 
CERTIFICAÇÕES


A. SUB-2000N

FCC (Classe A), certificada UL/cUL 

B. SUB-2000P

CE (Classe A), certificada UL/cUL 

2.11
GARANTIA

A. Três anos, peças e mão de obra

SUB-2000 - A&E 2010


