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SUB-2000 CAMERA DOME UTP, HAUTE RESOLUTION
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE 

NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02
SUB-2000 CAMERA DOME UTP, HAUTE RESOLUTION

A.
Cette caméra devra offrir une longue portée de transfert du signal vidéo UTP jusqu’à 900 m (hub à source d’alimentation).
B.
La caméra devra générer 600 Lignes de TV au mode couleur avec une illumination minimale de 0,05 Lux. 
C. 
La caméra devra fournir une protection contre les surtensions et éclairs durant les orages pour répondre aux standards ANSI/IEEE 587 C62.41.
D.
Le système UTP de la caméra devra permettre d’un seul câble conduise alimentation, signaux vidéo et contrôle (y compris contrôle OSD à distance).

E.
La caméra devra offrir une technologie de réduction de bruits 2D/3D (SSNRIII) et stabilisation numérique de l’image (DIS).
F.
A caméra devra pouvoir afficher une vidéo dual via terminal de sortie BNC.

G. 
La caméra devra offrir une application de configuration sur écran passible d’être programmée en plusieurs langues, soit: Anglais, Japonais, Coréen , Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Danois et Turc.
2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension Entrée
12V CA, 24V CA, 28V CA
B. Consommation
Max. de 3,5 W

2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif d’Image
CCD Super HAD de 1/3"

B. Total de Pixels


1. Modèles NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. Modèles PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Pixels Effectifs

1. Modèles NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. Modèles PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1

E. Synchronisation
Interne, Blocage de Ligne
F. Fréquence

1. Modèles NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. Modèles PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Résolution Horizontale
Mode Couleur: 600 Lignes de TV (au minimum) 
Mode N&B: 700 Lignes de TV (au minimum)

H. Illumination Minimale

1. Couleur
0,05Lux (50IRE@F1.2), 0,00001Lux (Sensibilité, 512x)

I. Rapport S/B (signal Y)
52dB 

J. Sortie Vidéo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω 

K. Sortie UTP
UTP TX Intégrée (Distance maximale de transmission - 900 m) 



Signal différencié équilibré de 100 ohms 

L. Compatibilités
NVT, Nitec

2.05
SPECIFICATIONS DE L’OBJECTIF
A. Rapport Zoom
Non Applicable
B. Distance Focale
Non Applicable
C. Rapport d’Ouverture Maximale
Non Applicable
D. Champ Angulaire de Vision
Non Applicable 
E. Portée

1. Portée Panoramique
Non Applicable

2. Portée Inclinaison
Non Applicable

3. Portée Rotation
Non Applicable
2.06
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d’Informations sur Ecran

1. Modèles NTSC
Coréen, Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais et Taïwanais.

2. Modèles PAL
Anglais, Japonais, Coréen, Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Danois et Turc.

B. Titre de la Caméra
Activé, Désactivé (jusqu’à 15 caractères)

C. Jour/Nuit
Automatique (ICR), Mode Couleur, Mode N&B
D. SSDR
Activé, Désactivé (Niveau ajustable)

E. Compensation Contrejour
BLC, HLC, Désactivée
F. Détection de Mouvement
Activée, Désactivée (8 zones programmables)

G. Zoom Digital
Activé, Désactivé (1x ~ 16x)

H. Stabilisation Numérique de l’Image
Activée, Désactivée
I. Masque de Privauté
Activé, Désactivé (12 zones programmables)

J. Filtre de Bruit 2D+3D (SSNRIII)
Activé, Désactivé (Niveau ajustable)

K. Sensibilité (Intégration de Cadres)
Automatique, Désactivée 
(Limite sélectionnable ~ 512x)

L. Contrôle de Gain
Bas, Elevé, Désactivé
M. Equilibrage de Blanc
AWC, Manuel, Interne, Externe, AWC                      (1,700ºK ~ 11,000ºK)

N. Vitesse de l’Obturateur Electronique

1. NTSC
1/60 ~ 1/120K sec.

2. PAL
1/50 ~ 1/120K sec.
O. Mode de l’Obturateur
Fixe, Esc, Manuel, A.FLK
P. Rotation / Miroir
Activé, Désactivé
Q. Communication
RS-485, Contrôle Coaxial

R. Protocole
Samsung-T, Samsung-E Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Panasonic, Honeywell, Vicon
2.07
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C 

B. Humidité de Fonctionnement
Humidité Relative de 30% à 80% 

2.08
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions
58 x 52 x 121

B. Poids
290 g

2.09
KITS OPTIONNELS UTP
A. SFU-4000
Hub UTP à source d’alimentation à 4 voies
B. SFU-200R
Récepteur UTP à 4 voies
C. SFU-10TR
Transcepteur UTP à une voie
2.10 
CERTIFICATIONS


A. SUB-2000N
FCC (Classe A), certifiée UL/cUL 

B. SUB-2000P
CE (Classe A), certifiée UL/cUL 

2.11
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre.
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