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SUD-2080 CÂMERA DOME UTP, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.
D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SUD-2080 CÂMERA DOME UTP, ALTA RESOLUÇÃO
A.
Esta câmera deverá proporcionar um longo alcance de transferência do sinal de vídeo UTP de até 900 m (com hub com fonte de alimentação).
B.
A câmera deverá gerar 600 Linhas de TV no modo colorido com uma iluminação mínima de 0,15 Lux@F1.2. 
C. 
A câmera deverá fornecer proteção contra surtos de tensão e incidência de raios durante tempestades para atender à norma ANSI/IEEE 587 C62.41.
D.
O sistema UTP da câmera deverá permitir que um único cabo conduza alimentação, sinais de vídeo e controle (incluindo o controle OSD remoto).

E.
A câmera deverá oferecer a função SSDR (Faixa Super Dinâmica Samsung), tecnologia de redução de ruídos 2D/3D e máscaras de privacidade.
F.
A câmera deverá ser capaz de exibir vídeo dual através do terminal de saída BNC.

G.
As versões desta câmera devem ser configuradas para montagem embutida.

H. 
A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Dinamarquês e Turco.

2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada
12VDC, 24V CA, 28V CA
B. Consumo
Máx. de 3,5 W

2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de Imagem
CCD Super HAD de 1/3"

B. Total de Pixels


1. Modelos NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. Modelos PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Pixels Efetivos


1. Modelos NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. Modelos PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna, Bloqueio de Linha

F. Frequência


1. Modelos NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. Modelos PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Resolução Horizontal
Modo Colorido: 600 Linhas de TV (no mínimo)
Modo P&B: 700 Linhas de TV (no mínimo)

H. Iluminação Mínima


1. Colorido
0,15Lux (50IRE@F1.2), 0,0003Lux (Sensibilidade, 512x)


2. P&B
0,001Lux (50IRE@F1.2)

I. Relação S/R (sinal Y)
52dB 

J. Saída de Vídeo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω 

K. Saída UTP
UTP TX Integrada (Distância máxima de transmissão - 900 m) 



Sinal diferencial balanceado de 100 ohms 

L. Compatibilidades
NVT, Nitec

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
3,6x (Manual)

B. Distância Focal
2,8 ~ 10mm (F1.2)

C. Relação de Abertura Máxima
1:1,2( Wide) ~ 2,8 (Tele)

D. Campo Angular de Visão
H: 94,4° (Wide) ~ 28° (Tele),                                                                  V: 69,2° (Wide) ~ 21°(Tele)

E. Alcance


1. Alcance de Panoramização
0( ~ 340


2. Alcance de Inclinação
0( ~ 146(

3. Alcance de Rotação
0( ~ 340( 

2.06
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. Modelos NTSC
Coreano, Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português e Taiwanês


2. Modelos PAL
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco e Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR), Modo Colorido, Modo P&B

D. SSDR
On, Off (Nível ajustável)

E. Compensação da Luz de Fundo
BLC, HLC, Desativada (Off)
F. Detecção de Movimento
On, Off (8 zonas programáveis)

G. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

H. Estabilização Digital da Imagem
On, Off

I. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)

J. Filtro de Ruído 2D+3D (SSNRIII)
On, Off (Nível ajustável)

K. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automática, Desativada 
(Limite selecionável ~ 512x)

L. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off)
M. Balanço de Branco
AWC, Manual, Interno, Externo, AWC                      (1,700ºK ~ 11,000ºK)

N. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. NTSC
1/60 ~ 1/120K seg


2. PAL
1/50 ~ 1/120K seg

O. Modo do Obturador
Fixo, Esc, Manual, A.FLK
P. Rotação/Espelho
On, Off

Q. Comunicação
RS-485, Controle Coaxial

R. Protocolo
Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Panasonic, Honeywell, Vicon, Samsung Electronics
2.07
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 30% a 80% 

2.08
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões


1. SUD-2080
Ø 141,2 x 105,5 mm

2. Modelos SUD-2080F
( 140 x 115 mm

B. Peso


1. SUD-2080
560 g


2. Modelos SUD-2080F
425 g 

2.09
MODELOS

A. SUD-2080N
Modelo básico, NTSC

B. SUD 2080P
Modelo básico, PAL

C. SUD-2080(F)N
Modelo para montagem embutida, NTSC

D. SUD-2080(F)P
Modelo para montagem embutida, PAL

2.10 
CERTIFICAÇÕES


A. Modelos NTSC

FCC (Classe A), certificada UL/cUL 

B. Modelos PAL

CE (Classe A), certificada UL/cUL 

2.11
OPÇÕES DO KIT UTP

A. SFU-4000
Hub com Fonte de Alimentação UTP de 4 canais

B. SFU-200R
Receptor UTP de 4 canais

C. SFU-100TR
Transceptor UTP de 1 canal

2.12
GARANTIA

A. Três anos, peças e mão de obra

SUB-2080(F) - A&E 2010


