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SUD-2080 CAMERA DOME UTP, HAUTE RESOLUTION
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE
NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.


2.02
SUD-2080 CAMERA DOME UTP, HAUTE RESOLUTION

A.
Cette caméra devra permettre une longue portée de transfert du signal vidéo UTP jusqu’à 900 m (hub à source d’alimentation).
B.
La caméra devra générer 600 Lignes de TV au mode couleur et une illumination minimale de 0,15 Lux@F1.2. 
C. 
La caméra devra fournir une protection contre des surtensions et éclairs durant les orages conformément au standard ANSI/IEEE 587 C62.41.
D.
Les systèmes UTP de la caméra devront permettre qu’un seul câble conduise l’alimentation, signaux vidéo et contrôle (y compris le contrôle OSD à distance).

E.
A caméra devra offrir la fonction SSDR (Bande Super Dynamique Samsung), technologie de réduction bruits 2D/3D et masques de privauté.
F.
La caméra devra pouvoir afficher une vidéo dual via le terminal de sortie BNC.

G.
Les versions de cette caméra doivent être configurées pour montage encastré.

H. 
La caméra devra offrir une application de configuration sur écran passible d’être programmée en plusieurs langues, soit: Anglais, Japonais, Coréen , Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Danois et Turc.
2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension d’Entrée
12V CA, 24V CA, 28V CA
B. Consommation
Max. de 3,5 W

2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif de l’Image
CCD Super HAD de 1/3"

B. Total de Pixels


1. Modèles NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. Modèles PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Pixels Effectifs

1. Modèles NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. Modèles PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Systèmes de Balayage
Entrelacé 2:1

E. Synchronisation
Interne, Blocage de Ligne
F. Fréquences

1. Modèles NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. Modèles PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Résolution Horizontale
Mode Couleur: 600 Lignes de TV (au minimum)
Mode N&B: 700 Lignes de TV (au minimum)

H. Illumination Minimale

1. Couleur
0,15Lux (50IRE@F1.2), 0,0003Lux (Sensibilité, 512x)


2. N&B
0,001Lux (50IRE@F1.2)

I. Rapport S/B (signal Y)
52dB 

J. Sortie Vidéo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω 

K. Sortie UTP
UTP TX Intégrée (Distance maximale de transmission - 900 m) 



Signal différentiel équilibré de 100 ohms 

L. Compatibilités
NVT, Nitec

2.05
SPECIFICATIONS DE L’OBJECTIF
A. Rapport Zoom
3,6x (Manuel)

B. Distance Focale
2,8 ~ 10mm (F1.2)

C. Rapport d’Ouverture Maximale
1:1,2( Ample) ~ 2,8 (Télé)

D. Champ Angulaire de Vision
H: 94,4° (Ample) ~ 28° (Télé),                                                                  V: 69,2° (Ample) ~ 21°(Télé)

E. Portée

1. Portée Panoramique
0( ~ 340


2. Portée Inclinaison
0( ~ 146(

3. Portée Rotation
0( ~ 340( 

2.06
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d’Informations sur Ecran

1. Modèles NTSC
Coréen, Anglais, Français, Espagnol, Japonais, Português e Taïwanais.

2. Modèles PAL
Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois et Turc.
B. Titre de la Caméra
Activé, Désactivé (Jusqu’à 15 caractères)

C. Jour/Nuit
Automatique (ICR), Mode Couleur, Mode N&B
D. SSDR
Activé, Désactivé (Niveau ajustable)

E. Compensation Contrejour
BLC, HLC, Désactivée
F. Détection de Mouvement
Activée, Désactivée (8 zones programmables)

G. Zoom Numérique
Activé, Désactivé (1x ~ 16x)

H. Stabilisation Numérique de l’Image
Activée, Désactivée
I. Masque de Privauté
Activé, Désactivé (12 zones programmables)

J. Filtre de Bruit 2D+3D (SSNRIII)
Activé, Désactivé (Niveau ajustable)

K. Sensibilité (Intégration de Cadres)
Automatique, Désactivée 
(Limite sélectionnable ~ 512x)

L. Contrôle de Gain
Bas, Elevé, Désactivé
M. Equilibrage de Blanc
AWC, Manuel, Interne, Externe, AWC                      (1,700ºK ~ 11,000ºK)

N. Vitesse de l’Obturateur Electronique

1. NTSC
1/60 ~ 1/120K sec.

2. PAL
1/50 ~ 1/120K sec.
O. Mode Obturateur
Fixe, Esc, Manuel, A.FLK
P. Rotation / Miroir
Activé, Désactivé
Q. Communication
RS-485, Contrôle Coaxial

R. Protocole
Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Panasonic, Honeywell, Vicon, Samsung Electronics
2.07
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C 

B. Humidité de Fonctionnement
Humidité Relative de 30% à 80% 

2.08
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions


1. SUD-2080
Ø 141,2 x 105,5 mm

2. Modèles SUD-2080F
( 140 x 115 mm

B. Poids


1. SUD-2080
560 g


2. Modèles SUD-2080F
425 g 

2.09
MODÈLES

A. SUD-2080N
Modèle base, NTSC

B. SUD 2080P
Modèle base, PAL

C. SUD-2080(F)N
Modèle pour montage encastré, NTSC

D. SUD-2080(F)P
Modèle pour montage encastré, PAL

2.10 
CERTIFICATIONS


A. Modèles NTSC

FCC (Classe A), certifiée UL/cUL 

B. Modèles PAL

CE (Classe A), certifiée UL/cUL 

2.11
OPTIONS DU KIT UTP

A. SFU-4000
Hub à source d’Alimentation UTP 4 voies
B. SFU-200R
Récepteur UTP 4 voies
C. SFU-100TR
Transcepteur UTP 1 voie.
2.12
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre.
SUD-2080(F) - A&E 2010


