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SUD-3080 CÂMERA DOME UTP, WDR, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SUD-3080 CÂMERA DOME UTP, WDR, ALTA RESOLUÇÃO
A.
Esta câmera de alta resolução e de faixa dinâmica ampla (WDR) deverá proporcionar um longo alcance de transferência do sinal de vídeo UTP de até 900 m (com hub com fonte de alimentação).
B.
A câmera deverá gerar 600 Linhas de TV no modo colorido com uma iluminação mínima de 0,3 Lux. A câmera deverá possuir uma lente varifocal integrada de 3.9x (2.8~11mm) com Auto Iris. 
C.
A câmera deverá oferecer a função de tecnologia de redução de ruídos 3D, SSNRIII, VPS (Varredura Progressiva Virtual), controle coaxial, detecção de vídeo Inteligente e máscaras de privacidade.
D.
As versões desta câmera devem ser configuradas para montagem embutida.

H. 
A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Dinamarquês e Turco.

2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada
12VDC, 24V CA, 28V CA
B. Consumo
Máx. de 4,0 W

2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de Imagem
CCD de Interlinha de densidade dupla vertical de 1/3"

B. Total de Pixels


1. Modelos NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. Modelos PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Pixels Efetivos


1. Modelos NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. Modelos PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna, Bloqueio de Linha

F. Frequência


1. Modelos NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. Modelos PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Resolução Horizontal
Modo Colorido: 600 Linhas de TV (no mínimo)
Modo P&B: 700 Linhas de TV (no mínimo)

H. Iluminação Mínima


1. Modo Colorido
0,3Lux (50IRE@F1.2), 0,0006Lux (Sensibilidade, 512x)


2. Modo P&B
0,01Lux (50IRE@F1.2), 0,00002Lux (Sensibilidade, 512x)
I. Relação S/R (sinal Y)
52dB (AGC desativado, Peso ativado) 

J. Saída de Vídeo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω 

K. Saída UTP
UTP TX Integrada (Distância máxima de transmissão - 900 m) 



Sinal diferencial balanceado de 100 ohms 

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
3,9x (Manual)

B. Distância Focal
2,8 ~ 11mm (F1.2)

C. Relação de Abertura Máxima
1:1,2( Wide) ~ 2,8 (Tele)

D. Campo Angular de Visão
H: 102° (Wide) ~ 28° (Tele),                                                                  V: 73° (Wide) ~ 21°(Tele)

E. Alcance


1. Alcance de Panoramização
0( ~ 340


2. Alcance de Inclinação
0( ~ 73(

3. Alcance de Rotação
0( ~ 340( 

2.06
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. Modelos NTSC
Coreano, Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português e Taiwanês


2. Modelos PAL
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco e Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR), Modo Colorido, Modo P&B, Externo
D. SSDR
On, Off (Nível ajustável)

E. Compensação da Luz de Fundo
WDR, Usuário BLC, BLC, HLC, SSDR, Desativada (Off)
F. Faixa dinâmica ampla


1. Modelos NTSC
128x

2. Modelos PAL
160x

G. VPS (Varredura Progressiva Virtual)
On, Off

H. Vídeo Inteligente
Detecção, Acompanhamento, Movimento, Fixo, Saída de alarme

I. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

J. Estabilização Digital da Imagem
On, Off

K. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)

L. Filtro de Ruído 2D+3D (SSNRIII)
On, Off (Nível ajustável)

M. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automática, Desativada 
(Limite selecionável ~ 512x)

N. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off)
O. Balanço de Branco
AWC, Manual, Interno, Externo, AWC                      (1,700ºK ~ 11,000ºK)

P. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. NTSC
1/60 ~ 1/120K seg


2. PAL
1/50 ~ 1/120K seg

Q. Modo do Obturador
Fixo, Esc, Manual, A.FLK
R. Reversao
Off, H-Rev, V-Rev , HV-Rev
S. Comunicação
RS-485, Controle Coaxial

T. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Panasonic, Honeywell, Vicon
2.07
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional
Umidade Relativa inferior a 90% 

2.08
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões


1. SUD-3080
Ø 141,2 x 105,5 mm

2. SUD-3080F
( 140 x 115 mm

B. Peso


1. SUD-3080
560 g


2. SUD-3080F
435 g 

2.09
MODELOS

A. SUD-3080N
Modelo básico, NTSC

B. SUD-3080P
Modelo básico, PAL

C. SUD-3080(F)N
Modelo para montagem embutida, NTSC

D. SUD-3080(F)P
Modelo para montagem embutida, PAL

2.10 
CERTIFICAÇÕES


A. Modelos NTSC

FCC (Classe A), certificada UL/cUL 

B. Modelos PAL

CE (Classe A), certificada UL/cUL 

2.11
GARANTIA

A. Três anos, peças e mão de obra

SUD-3080 - A&E 2010


