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SUD-3080 CAMARA DOMO UTP, WDR, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SUD-3080 CAMARA DOMO UTP, WDR, ALTA RESOLUCION 
A.
Esta cámara de alta resolución y de rango dinámico amplio (WDR)  deberá proporcionar un largo alcance de transferencia de señal de vídeo UTP de hasta 900 m (hub con fuente de alimentación).
B.
La cámara deberá generar 600 Líneas de TV en el modo color con una iluminación mínima de 0,3 Lux@F1.2. La cámara deberá tener una lente varifocal integrada de  3.9x (2.8~11mm) con Iris Automático. 
C. 
La cámara deberá ofrecer la función de tecnología de reducción de ruidos 3D, SSNRIII, VPS (Barrido Progresivo Virtual), control coaxial, detección de vídeo Inteligente y máscaras de privacidad.
D.
Las versiones de esta cámara deben ser configuradas para montaje empotrado.

E. 
La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés, Coreano, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Dinamarqués y Turco.

2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada
12V CA, 24V CA, 28V CA
B. Consumo
Máx. de 4,0 W

2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de Imagen
CCD de Interlínea de doble densidad vertical de 1/3"
B. Total de Píxeles

1. Modelos NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. Modelos PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Píxeles Efectivos

1. Modelos NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. Modelos PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1

E. Sincronización
Interna, Bloqueo de Línea
F. Frecuencia

1. Modelos NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. Modelos PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Resolución Horizontal
Modo Color: 600 Líneas de TV (como mínimo)
Modo Blanco y Negro: 700 Líneas de TV (como mínimo)

H. Iluminación Mínima


1. Color
0,3Lux (50IRE@F1.2), 0,0006Lux                   (Sensibilidad, 512x)


2. Blanco y Negro
0,001Lux (50IRE@F1.2) 0,00002Lux (Sensibilidad, 512x)
I. Relación S/R (señal Y)
52dB (AGC desactivado, Peso activado)
J. Salida de Vídeo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω 

K. Salida UTP
UTP TX Integrada (Distancia máxima de transmisión  - 900 m) 



Señal diferencial balanceada de 100 ohmios 

L. Compatibilidades
NVT, Nitec

2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
3,9x (Manual)

B. Distancia Focal
2,8 ~ 11mm (F1.2)

C. Relación de Apertura Máxima
1:1,2( Wide) ~ 2,8 (Tele)

D. Campo Angular de Visión 
H: 94,4° (Wide) ~ 28° (Tele),                                                                  V: 69,2° (Wide) ~ 21°(Tele)

E. Alcance


1. Alcance de Panoramización 
0( ~ 340


2. Alcance de Inclinación 
0( ~ 73(

3. Alcance de Rotación 
0( ~ 340( 

2.06
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla

1. Modelos NTSC
Coreano, Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués y Taiwanés

2. Modelos PAL
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco y Portugués
B. Título da Cámara
On, Off (Hasta 15 caracteres)

C. Día/Noche
Automático (ICR), Modo Color, Modo Blanco y Negro, Exterior
D. SSDR
On, Off (Nivel ajustable)

E. Compensación de Luz de Fondo
WDR, Usuario BLC, BLC, HLC, SSDR, Desactivada (Off)
F. Rango dinámico amplio

1. Modelos NTSC
128x


2. Modelos PAL
160x

G. VPS (Barrido Progresivo Virtual)
On, Off
H. Vídeo Inteligente
Detección, Acompañamiento, Movimiento, Fijo, Salida de alarma
I. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

J. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

K. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables)

L. Filtro de Ruido 2D+3D (SSNRIII)
On, Off (Nivel ajustable)

M. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Automática, Desactivada 
(Límite posible de seleccionar ~ 512x)

N. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Desactivado (Off)
O. Balance de Blanco
AWC, Manual, Interno, Externo, AWC                      (1,700ºK ~ 11,000ºK)

P. Velocidad de Obturador Electrónico

1. NTSC
1/60 ~ 1/120K seg


2. PAL
1/50 ~ 1/120K seg

Q. Modo do Obturador
Fijo, Esc, Manual, A.FLK
R. Inversión
Desactivada (Off), H-Rev, V-Rev , HV-Rev


S. Comunicación 
RS-485, Control Coaxial

T. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Panasonic, Honeywell, Vicon
2.07
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa 
-10°C ~ +50°C 

B. Humedad Operativa 
Humedad Relativa inferior a 90% 

2.08
ESPECIFICACIONES MECANICAS

A. Dimensiones


1. SUD-3080
Ø 141,2 x 105,5 mm

2. Modelos SUD-3080F
( 140 x 115 mm

B. Peso


1. SUD-3080
560 g


2. Modelos SUD-3080F
435 g 

2.09
MODELOS

A. SUD-3080N
Modelo básico, NTSC

B. SUD 3080P
Modelo básico, PAL

C. SUD-3080(F)N
Modelo para montaje empotrado, NTSC

D. SUD-3080(F)P
Modelo para montaje empotrado, PAL

2.10 
CERTIFICACIONES


A. Modelos NTSC

FCC (Clase A), certificada UL/cUL 

B. Modelos PAL

CE (Clase A), certificada UL/cUL 

2.11
GARANTIA

A. Tres años, piezas y mano de obra
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