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SUD-3080 CAMERA DOME UTP, WDR, HAUTE RESOLUTION
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE

NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.


2.02
SUD-3080 CAMERA DOME UTP, WDR, HAUTE RESOLUTION
A.
Cette caméra de haute résolution et bande dynamique ample (WDR) devra offrir une longue portée de transfert du signal vidéo UTP jusqu’à 900 m (à hub avec source d’alimentation).
B.
La caméra devra générer 600 Lignes de TV au mode couleur et illumination minimale de 0,3 Lux. La caméra devra être dotée d’objectif varifocal intégré de 3.9x (2.8~11mm) à Auto Iris. 
C.
La caméra devra offrir une fonction de technologie de réduction de bruits 3D, SSNRIII, VPS (Balayage Progressif Virtuel), contrôle coaxial, détection vidéo Intelligente et masques de privauté.
D.
Les versions de cette caméra doivent être configurées pour montage encastré.

H. La caméra devra offrir une application de configuration sur écran passible d’être programmée en plusieurs langues, soit: Anglais, Japonais, Coréen , Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Danois et Turc.
2.03
SPECIFICATIONS ÉLECTRIQUES
A. Tension Entrée
12V CA, 24V CA, 28V CA
B. Consommation
Max. de 4,0 W

2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif de l’Image
CCD d’Interligne à densité double verticale de 1/3"

B. Total de Pixels


1. Modèles NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. Modèles PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Pixels Effectifs

1. Modèles NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. Modèles PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1

E. Synchronisation
Interne, Blocage de Ligne
F. Fréquence

1. Modèles NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. Modèles PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Résolution Horizontale
Mode Couleur: 600 Lignes de TV (au minimum) 
Mode N&B: 700 Lignes de TV (au minimum)

H. Illumination Minimale

1. Mode Couleur
0,3Lux (50IRE@F1.2), 0,0006Lux (Sensibilité, 512x)


2. Mode N&B
0,01Lux (50IRE@F1.2), 0,00002Lux (Sensibilité, 512x)
I. Rapport S/B (signal Y)
52dB (AGC désactivé, Poids activé) 

J. Sortie Vidéo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω 

K. Sortie UTP
UTP TX Intégrée (Distance maximale de transmission - 900 m) 



Signal diférentiel équilibré de 100 ohms 

2.05
SPECIFICATIONS DE L’OBJECTIF
A. Rapport Zoom
3,9x (Manuel)

B. Distance Focale
2,8 ~ 11mm (F1.2)

C. Rapport d’Ouverture Maximale
1:1,2( Ample) ~ 2,8 (Télé)

D. Champ Angulaire de Vision
H: 102° (Ample) ~ 28° (Télé),                                                                  V: 73° (Ample) ~ 21°(Télé)

E. Portée

1. Portée Panoramique
0( ~ 340


2. Portée Inclinaison
0( ~ 73(

3. Portée Rotation
0( ~ 340( 

2.06
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d’Informations sur Ecran

1. Modèles NTSC
Coréen, Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais et Taïwanais.

2. Modèles PAL
Anglais, Japonais, Coréen , Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Danois et Turc.

B. Titre de la Caméra
Activé, Désactivé (Jusqu’à 15 caractères)

C. Jour/Nuit
Automatique (ICR), Mode Couleur, Mode N&B, Externe
D. SSDR
Activé, Désactivé (Niveau ajustable)

E. Compensation Contrejour
WDR, Utilisateur BLC, BLC, HLC, SSDR, Désactivée
F. Bande Dynamique Ample

1. Modèles NTSC
128x

2. Modèles PAL
160x

G. VPS (Balayage Progressif Virtuel)
Activé, Désactivé
H. Vidéo Intelligente
Détection, Suivi, Mouvement, Fixe, Sortie alarme

I. Zoom Numérique
Activé, Désactivé (1x ~ 16x)

J. Stabilisation Numérique de l’Image
Activée, Désactivée
K. Masque de Privauté
Activé, Désactivé (12 zones programmables)

L. Filtre de Bruit 2D+3D (SSNRIII)
Activé, Désactivé (Niveau ajustable)

M. Sensibilité (Intégration de Cadres)
Automatique, Désactivée 
(Limite sélectionnable ~ 512x)

N. Contrôle de Gain
Bas, Elevé, Désactivé
O. Equilibrage de Blanc
AWC, Manuel, Interne, Externe, AWC                      (1,700ºK ~ 11,000ºK)

P. Vitesse de l’Obturateur Electronique

1. NTSC
1/60 ~ 1/120K sec.

2. PAL
1/50 ~ 1/120K sec.
Q. Mode Obturateur
Fixe, Esc, Manuel, A.FLK
R. Inverse
Désactivé, H-Rev, V-Rev , HV-Rev
S. Communication
RS-485, Contrôle Coaxial

T. Protocole
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Panasonic, Honeywell, Vicon
2.07
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C 

B. Humidité de Fonctionnement
Humidité Relative inférieure à 90% 

2.08
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions


1. SUD-3080
Ø 141,2 x 105,5 mm

2. SUD-3080F
( 140 x 115 mm

B. Poids


1. SUD-3080
560 g


2. SUD-3080F
435 g 

2.09
MODÈLES

A. SUD-3080N
Modèle base, NTSC

B. SUD-3080P
Modèle base, PAL

C. SUD-3080(F)N
Modèle pour montage encastré, NTSC

D. SUD-3080(F)P
Modèle pour montage encastré, PAL

2.10 
CERTIFICATIONS


A. Modèles NTSC

FCC (Classe A), certifiée UL/cUL 

B. Modèles PAL

CE (Classe A), certifiée UL/cUL 

2.11
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre.
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