MODEL : UTP 1CH RECEIVER (SUR-10)
1. 개 요
SUR-10은 일반 카메라의 UTP를 동축 연결로 변환 전송시키는 기기로 영상, 전원,

데이터를 분리전송이 가능하다
UTP 리시버를 사용함으로서 설치의 편리성, 배관 배선등의 초기 설치비용을
줄일수 있다.
2. 기 능 및 구 성
1) 1CH UTP 리시버
2) 영상,전원,데이터 분리전송
3) 최대 1.8KM 영상 전송(흑백 2.4KM)
4) UTP 트랜스미터와 1:1 방식 연결
3. 제 원
1) 전송방식 : UTP 전송

2) 출    력 : BNC 입력, DATA,전원
3) 입    력 : RJ-45
4) 영상전송 : 최대 1.8KM 영상 전송(흑백 2.4KM)
      5) 통신거리 : 1.2Km 이하 (Rs-485 기준)

6) 사용전원 : 12V DC / 500MA

      7) 동작온도 : -15℃~60℃, 동작습도  0%~80%
      8) 재    질 : 알루미늄
9) 크 기(mm):  75(W)X60(H)X25(D)mm

      10) 중    량 : 0.12Kg
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