MODEL : 16CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SVR-1670)
 1. 개 요                  

SVR-1670은 480fps 녹화가 가능한 디지털 영상 프로세스 기술의 16채널 스탠드 얼론 

DVR이다. 첨단 H.264 압축 기술을 적용한 SVR-1670은 480fps의 동영상 녹화를 구현하며, 

안정적인 네트워크 전송을 위한 2중 영상처리회로 적용으로 비교할 수 없는 빠르고 

강력한 네트워크 성능을 구현한다. 704Ⅹ480의 선명한 고화잘 영상 데이터의 저장을 위한 

최대 4개의 HDD를 본체에 내장할 수 있으며, 기본 장착된 DVD-R와 USB 포트를 통해 

대용량 데이터를 편리하게 백업할 수 있다. 
 2. 기 능 및 구 성    

1) H.264, 480fps 전채널 실시간 동영상 녹화, 고해상도 이미지 지원

2) 16채널 음성 입력 기능, 멀티재생 및 쉽고 편리한 GUI

3) 네트워크 속도 최적화, 안정적인 멀티스트림 네트워크 전송

4) DVD-R 대용량 백업, 500GB 대용량 HDD 기본 장착, 최대 4TB 확장 기능

 3. 제 원 
     1) 입력채널 : 영상 16채널 
     2) 영상출력 : 모니터 A(Main) 1 BNC, VGA,  모니터 B(Spot) 1BNC

     3) 압축방식 : H.264
     4) 디스플레이 : 속도 480fps, 해상도 720Ⅹ480, (1280x1024,1024x768,800x600 지원)

분할화면 1,4,9,10,16 분할 화면 및 전체화면

     5) 녹    화 : 속도 CIF 480fps, 해상도 704Ⅹ480, 704Ⅹ240, 352Ⅹ240 녹화
                   매뉴얼 , 이벤트, 스케줄 녹화
6) Storage : 기본장착 500GB, 추가(옵션) 3HDDs

              외장 대용량 BAY(옵션) 최대 1EA 확장가능

7) 확장 인터페이스 : 2 UBS(전면2)

8) 음성녹화기능 : 16채널 입력

9) 시리얼 인터페이스 : RS-485/422, COAX 제어
10) Network : 인터페이스 1RJ-45 (10/100 Base-T), 프로토콜 TCP/IP, DHCP, PPPoE

             프로그램 64채널 CMS(480fps/초 전송)

11)  백업/카피 : DVD-R, USB 메모리 스틱 

12)  동작온도 : 5℃ ~ 40℃, 동작습도 0% ~ 90%

13)  사용전원 : 100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 소비전력 약 60W

14)  크    기 : 445(W)Ⅹ88( H)Ⅹ405(D)mm, 중량 10Kg 
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