MODEL : 32CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SVR-3200)
 1. 개 요                  

SVR-3200은 960fps 녹화가 가능한 디지털 영상 프로세스 기술의 32채널 스탠드 얼론 

DVR이다. 첨단 MPEG-4 압축 기술을 적용한 SVR-3200은 960fps의 Half-D1동영상 녹화를
구현한다. 720Ⅹ480의 선명한 고화질 영상 데이터의 저장을 위한 최대 4개의 HDD를 본체에 내장할 수 있으며, DVD-RW와 USB 포트를 통해 대용량 데이터를 편리하게 백업할 수 있다. 
 2. 기 능 및 구 성    

1) MPEG-4, 960fps 32채널 실시간 Half-D1 동영상 녹화

2) 16채널 음성 입력 기능, 2대 모니터로 32채널 DISPLAY 가능
3) 멀티재생 및 쉽고 편리한 GUI, 네트워크 속도 최적화

4) DVD-RW 대용량 백업, 500GB 대용량 HDD 기본 장착, 최대 4TB 확장 기능

 3. 제 원 
     1) 입력채널 : 영상 32채널 
     2) 영상출력 : 모니터 A(Main) 2 BNC, 2VGA,  모니터 B(Spot) 2BNC

     3) 압축방식 : MPEG-4

     4) 디스플레이 : 속도 480fps, 해상도 720Ⅹ480, (1280x1024,1024x768,800x600 지원)

분할화면 : 1,4,9,10,16 화면 및 DUAL DISPLAY(2대 모니터)
     5) 녹    화 : 속도 D1 480fps, Half-D1 960fps 

해상도 704Ⅹ480, 704Ⅹ240, 352Ⅹ240 녹화
6) Storage : 기본장착 500GB, 추가(옵션) 3HDDs

              외장 대용량 BAY(옵션) 최대 2EA 확장가능

7) 확장 인터페이스 : 2 UBS(전면2)

8) 음성녹화기능 : 16채널 입력

9) 시리얼 인터페이스 : RS-485/422, RS-232C

10) Network : 인터페이스 1RJ-45 (10/100 Base-T), 프로토콜 TCP/IP, DHCP

             프로그램 128채널 network Viewer

11)  백업/카피 : DVD-RW, USB 메모리 스틱 

12)  동작온도 : 5℃ ~ 40℃, 동작습도 0% ~ 90%

13)  사용전원 : 100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 소비전력 약 60W

14)  크    기 : 445(W)Ⅹ88( H)Ⅹ388(D)mm, 중량 10Kg(1HDD 포함)
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