MODEL : 9CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SVR-940)
1. 개 요                  

SVR-940은 9CH 스탠드얼론 DVR로 삼성의 기술이 결집된 프리미엄 시큐리티 장비이다.
MPEG-4 압축방식을 바탕으로 270fps의 고화질 동영상 라이브 감시와 120fps의 저장이
가능할 뿐 아니라, 최신의 CD-RW를 장착하고, 1개의 USB단자가 전면에 위치하여 훨씬
손쉬운 데이터 백업이 가능하며 리모콘 제어를 통한 편리한 기능조작 및 뛰어난 확장성을
지니고 잇다
2. 기 능 및 구 성    

1) 270fps 고화질 라이브(30fps/1CH), 120fps 고화질 녹화

2) 통합 Software 기반의 강력한 네트워크 감시, 유동 및 전용 IP지원

3) 리모콘 제어 및 CD-RW 기본장착, USB 1개지원
4) ATM/POS 연동, 영상과 함께 text 저장가능
3. 제 원
1) 입력채널  : 영상 9채널 

2) 영상출력  : 모니터 1 BNC, S-Video, VGA

3) 오디오 입출력 : RCA 4입력 1출력(ADPCM방식)
4) 알람 입출력 : 9입력 4출력

5) 압축방식  : MPEG-4

6) 디스플레이 : 속도 270fps, 해상도 720Ⅹ480

분할화면 1,4,9 분할 화면 및 전체화면

7) 녹    화  : 속도 120fps, 해상도 720Ⅹ480, 720Ⅹ240, 360Ⅹ240, 녹화품질 3단계
                    방식 예약녹화, 이벤트녹화(동작탐지, 센서, 문자)

8) Storage   : 기본장착 250GB, 최대 2대 
9) 시리얼 인터페이스 : RS-485/422(PTZ 제어), RS-232C

10) Network   : 인터페이스 1RJ-45 (10/100 Base-T), 프로토콜 TCP/IP, DHCP

               네트워크 프로그램 Manager

11)  백업/카피: CD-RW(기본), USB 메모리 스틱 

12)  동작온도 : 5℃ ~ 40℃, 동작습도 30% ~ 90%

13)  사용전원 : 100V ~ 240V AC, 50/60Hz, 소비전력 약 65W

14)  크    기 : 430(W)Ⅹ88( H)Ⅹ343(D)mm
15)  중    량 : 6.3Kg
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