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MODEL : 2MP 불꽃감지 IR 뷸렛(TND-F6022R)

1. Key feature

2MP 불꽃감지 IR Dome 카메라
· 불꽃감지 전용 센서 및 불꽃감지 전용 IR 센서 탑재 
· 감지 거리 30m / 감지 화각 100°
· 3D-DNR(노이즈 제거), 역광 제거 
· True Day & Night (ICR)
· Onvif / PoE 지원
· H.265, H.264, MJPEG 지원
· HTTPS 보안 프로토콜

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 CMOS, 불꽃감지 전용센서
2) 최대 해상도  : 1920 X 1080
3) 최저조도     : 칼라 0.02Lux@50IRE, F1.3, 흑백 0.0005Lux@50IRE, F1.3, 0Lux(IR LED On)
4) 렌즈         : True Day & Night / f=2.8mm Fixed Mega Pixel Lens / H: 101.34° / V: 54.46° / D: 119.72°
5) 역광보정     : WDR(120dB), BLC, HLC
6) 노이즈제거    : 지원
7) 안개제거 : 지원
8) 불꽃감지
A. 탐지 방법 : 불꽃 IR 센서 1개
B. 감지 거리 및 각도 : 30M / 100° (화원의 크기 1.5M / 감도 10)
C. 감도 : 1~15
D. 감지 시간 : 1, 3, 5, 10초
E. 이벤트 동작 시간 : 5~60초
9) 프로토콜    : HTTP, HTTPS, RTSP/RTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, UPnP (*) / Onvif Profile S, WESP
10) 동작온습도  : -10°C ~ 45°C(+14°F ~ +113°F) / 0% RH ~ 80% RH
11) 인증        : KC
12) 전원        : DC 12V /1A, PoE(802.3af)
13) 외관        : ø100 × 87 mm
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