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MODEL : Bi-spectrum AI IR 열화상 카메라 (TNM-C4940TDRG)

1. 개 요
TNM-C4940TDRG는 최신 Wisenet Chipset 탑재한 Bi-Spectrum AI IR 열화상 TTA인증획득 카메라 입니다. 
2. 제 원 
1) 촬상 소자 :  열화상 비냉각식 마이크로 볼로미터, 실화상 1/1.8 8M CMOS
2) 유효화소수 : 열화상 1280 x 960, 실화상 3840 x 2160
3) 랜즈: 열화상 9.1mm(H: 50.0˚, V: 37.0˚, D: 63.8˚) F1.0, 최소지근거리 3.5m
실화상 4.4~9.3mm(2.2x) 전동 가변 초점 (H:112.1°(광각)~47.5°(망원) /
V:58.0°(광각)~26.6°(망원) /D:137.5°(광각)~54.6°(망원)) F1.3,최소지근거리 1.75m
4) 최저조도 컬러 : 실화상 0.06Lux(F1.3, 1/30초), 흑백 : 0.004Lux(F1.3,1/30초)
5) 최대프레임 : 30fps
6) NETD :  < 60mK(열화상), 12um(픽셀사이즈), -20°C ~ 130°C(온도감지범위)
7) 영상출력 : Micro USB Type B, 1280x720 설치용
8) 열화상칼라팔레트 : Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom
9) 프라이버시 : 6개, 직사각형 지원,- 색상: 회색/검정/흰색
10) 지능형분석:  열화상 분석 이벤트 : 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 가상선, 온도 변화 감지
실화상 :  AI 엔진 기반 분석 이벤트 : 개체 감지 (사람/얼굴/차량(승용차/트럭/버스/오토바이/자전거)/번호판), 베스트샷, IVA (가상선/영역, 출입 감지, 배회, 방향 감지)
분석 이벤트 : 디포커스/움직임 감지, 템퍼링, 안개, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐)
11) 알람 이벤트 : 알람 트리거 발생시,  e-mail/FTP 통한 파일 전송 및 업로드(이미지)  e-mail 통한 알림, SD/SDHC/SDXC or NAS 녹화, 알람 출력, Handover(PTZ preset), MQTT 발행
12) 보안 : TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2),HTTPS(SSL) 인증 방식,Digest 인증 방식,IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록,802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA, pre-installed),Secure boot, Secure firmware
13) 동작 온습도: -40°C ~ +60°C, * 기동온도 -30°C 이상, 95% RH 이하(non-condensing)
14) 전원 :  PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC
15) 소비전력 : PoE+ : 최대 25.5W, 표준 16.0W, 12VDC : 최대 21.5W, 표준 14.0W
16) 색상/재질 : 화이트/알루미늄, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9)
17) 사이즈/무게 : 353.4 x 287.5 x191.2mm / 4.53kg
18) TTA 인증 : 획득완료
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