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MODEL : TNO-C4080T

1. 개 요

· VGA 이미지 해상도
· 60mm 초점 거리
· NETD <16mK
· 사람, 차량 및 선박 감지
· 1280x960 해상도까지 업스케일링
· 최대 30fps@모든 해상도 (H.265/H.264, MJPEG) 
· MIL-STD, NEMA 4X, NEMA TS 등급

2. 제 원
1) 영상  
A. 촬상 소자            : 종류 – 비냉각식 마이크로 볼로미터 (640x480)
B. 해상도               : 1280x960, 640x480, 640x360, 320x240
C. 최대 프레임레이트    : H.265/H.264 - 30fps/25fps(60Hz/50Hz), MJPEG – 30fps
D. 스펙트럼 범위        : 8~14㎛
E. NETD               : ≤16mK@25°C, F1.0
F. 픽셀 사이즈          : 17㎛
G. 영상출력             : USB: Micro USB Type C
2)  렌즈
A. 초점거리(mm)         : 60
B. 최대 구경비(F number) : 광각 1.15 
C. 화각                  : 수평 10.3°, 수직 7.7°, 대각 12.8°
D. iFoV                  : 0.28 mRad
E. 최소 지근 거리        : 92m(301.8ft)
F. 포커스 제어           : 고정
G. 렌즈 타입             : Athermalized
3) 팬 / 틸트 / 회전
A. 팬 / 틸트 / 회전 범위 : 팬 0°~350°, 틸트 0°~90°, 회전 0°~350°
4) 카메라 기능
A. 노이즈 제거           : WiseNR
B. 움직임 감지           : 수량 8개, 형태 8점의 다각형 지원
C. 프라이버시 기능       : 수량 32개, 형태 8점의 다각형 지원, 색상/옵션 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
D. 영상 회전             : 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
E. 시리얼 통신           : RS-485 
F. 알람 입출력           : 입/출력 - 구성 가능한 I/O 포트 2개, 기타 - I/O box 연결시 추가 알람 입출력 지원 
G. 알람 트리거           : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 타임 스케쥴, MQTT 구독, 케이스 템퍼링
H. 알람 트리거 발생시 이벤트 : 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화,알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋,HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송,음원 재생, MQTT: 발행 
I. 오디오 입력           : 선택가능(마이크 입력/라인 입력)
J. 오디오 출력           : 라인 출력
K. 칼라 팔레트           : Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom
5)  지능형 분석
A. 분류 가능한 객체      : 사람, 차량, 선박
B. 썸네일                : BestShot
C. 분석 이벤트           : AI엔진 기반 - 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐),Sound classification/ 일반 – 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지, 온도 변화 감지
6) 네트워크
A. 이더넷                : Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T)
B. 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
C. 오디오 압축           : G.711(PCM): 8KHz(64Kbps), G.726(ADPCM): 8KHz(16/24/32/40Kbps), AAC-LC: 16KHz(48Kbps), OPUS: 16KHz(64Kbps)
D. 스마트 압축           : WiseStream(AI엔진 기반)
E. 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
F. 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 20명 / 멀티캐스트 – 지원 / 멀티 스트리밍 – 최대 5개 프로파일
G. 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, Syslog
H. 응용 인터페이스      : ONVIF – S, G, T, M / 기타 - SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
I. 클라우드 직접 연결   : 지원

7) 보안
A. OS/펌웨어 보호      : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
B. 사용자 인증          : Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
C. 네트워크 인증        : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
D. 암호통신             : HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
E. 접근제어             : IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃
F. 데이터 보호          : 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
G. 감사(audit)          : Access / System / Event 로그 기록관리
H. Device ID           : 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
I. Secure Storage     : SDcard 암호화, Secure element
J. 공급망 보안         : SBOM
K. 보안 인증           : Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN303 645)
8)  일반
A. SoC                : 타입 – Wisenet8
B. 메모리              : RAM – 4GB / Flash – 4GB eMMC
C. Edge Storage      : Micro SD/SDHC/SDXC – 최대 1TB 1슬롯
D. Edge Storage(OnCloud) : Micro SD/SDHC/SDXC - 최대 1TB 1슬롯 *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified andrecommended for OnCloud edge recording.
9)  동작 환경 및 전원
A. 동작 조건            : 온도 -40°C~+60°C / 습도 0~95% RH(non-condensing) / 기타 +74°C(최대) NEMA-TS 2(2.2.7) 기반 
B. 보관 조건            : 온도 -50°C~+60°C / 습도 0~95% RH(non-condensing)
C. 전원                 : PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
D. 소비 전력            : PoE - Max. 7.8W, typical 7.4W / 12VDC - Max. 8.1W, typical 7.8W
E. Wisepower          : 파워 모니터링
F. 전원 이중화          : 지원
10) 외관
A. 색상                 : 화이트
B. 재질                 : 알루미늄, 플라스틱(Polycarbonate)
C. RAL 코드            : RAL 9003
D. 제품 치수            : ø107.3 x 275mm(ø4.22/10.83")
E. 제품 무게            : 2100g(4.6 lb)
F. 호환 컨두잇 홀       : 별도 어댑터를 통한 컨두잇 호환성 지원
G. 호환 갱박스          : Single, Double, 4" Octagon, Square





11) Certifications & Standards
A. EMC               :  FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A,CE/UKCA - EN55032 Class A,EN 50130-4,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,VCCI CISPR 32 Class A,RCM AS-NZS CISPR 32 Class A,KS C 9832 ClassA,KS C 9835,IC Regulation ICES-003 Issue 7 Class A,FCC - IC Regulation ICES 003 Issue 7,
RCM - EN IEC 63000:2018 Class A,
VCCI - EN IEC 63000:2018 Class A
B. 안전                : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
C. 환경                : IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7,2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, MIL-STD-810H 501.7, MIL-STD-810H502.7, MIL-STD-810H 505.7, MIL-STD-810H 506.6, MIL-STD-810H 507.6, MIL-STD-810H 509.7, MIL-STD-810H 510.7, MIL-STD-810H 514.8, MIL-STD-810H 516.8, MIL-STD-810H 521.4
12) AI 감지 거리
A. 사람(1.8m)         : 광각 352m(1,154ft)
B. 차량(2.4m)         : 광각 469m(1,539ft)
C. 선박(수면 위 2.4m) : 광각 1,486m(4,874ft) 
13) DRI(Johnson’s Criteria)
A. Detection         : Person(1.67PPM) - 2,130m(6,989ft) / Vehicle(0.65PPM) - 5,444m(17,861ft)
B. Recognition       : Person(6.67PPM) – 533m(1,747ft) / Vehicle(2.61PPM) – 1,361m(4,465ft)
C. Identification     : Person(13.33PPM) - 266m(874ft) / Vehicle(5.22PPM) - 681m(2,233ft)



* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
한화비전 http://www.hanwhavision.com
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