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MODEL : TNP-A9430RW

1. 개 요

• 최대 8MP (43x)
• 광학 이미지 안정화 지원
• IP66, IP68, NEMA4X
• NEMA TS-2 (2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9)
• IR 가시 거리 500 m
• 최대 풍하중 160 mph
• 작동 온도 : -50 ~60°C
• AI 엔진 기반 분석 이벤트 :
객체 감지 (사람/얼굴/차량/번호판),
IVA (가상선/영역, 진입/퇴출, 배회, 방향, 침입),
미끄러짐 및 낙상 감지, 모션 감지
• BestShot 및 전체 속성 지원
• 동적 프라이버시 마스킹 지원
• extremeWDR, WiseNRⅡ(AI 엔진 기반),
WiseStream(AI 엔진 기반)
• Wisepower 지원(전력 모니터링, ECO 모드)
• 기기 인증서(Hanwha Vision Root CA), 안전한 저장
(FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+ 인증된 보안 요소), SBOM
	
2. 제 원
1) 영상  
A. 촬상 소자            : 1/1.8" / CMOS 
B. 해상도               : 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
C. 최대 프레임레이트    : H.265/H.264 - 60fps/50fps(60Hz/50Hz)(WDR off) / 30fps/25fps(60Hz/50Hz)(WDR on) / MJPEG - 30fps(@8MP Max. 5fps)
D. 최저조도(Lux)        : 컬러(1/30초, 30IRE) – 0.06 Lux(F1.69, 1/30sec, 30 IRE) / 흑백(1/30초, 30IRE) – 0.006 Lux(F1.69, IR LED Off), 0Lux (IR LED On)
2)  렌즈
A. 초점 거리(mm)       : 6.1 ~ 262.4
B. 줌 배율               : 광학 – 43 / 디지털 - 1367
C. 최대 구경비(F number): 광각 F1.69 / 협각 F4.92
D. 화각                  : 수평 63.62°(Wide)~1.77°(Tele) / 수직 37.69°(Wide)~0.99°(Tele) / 대각 70.9(Wide)°~2.05°(Tele)
E. 최소 지근 거리        : 5m(16.4ft)
F. 포커스 제어           : 자동, 수동, Oneshot AF, 포커스 저장
G. 렌즈 타입             : P iris(IR corrected)
3) 팬 / 틸트 /회전
A. 팬 / 틸트 회전 범위     : 팬 360° Endless / 틸트 Upright: 140°(50°~-90°), Canted: 165°(75°~-90°), Inverted: 140°(90°~-50°)
B. 팬 속도                 : 프리셋 최대 160°/초, 수동 0.024°/초~160°/초
C. 틸트 속도               : 프리셋 최대 160°/초, 수동 0.024°/초~160°/초
D. 시퀀스                  : 프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케쥴
E. 프리셋 정확도           : ±0.07°
4) 카메라 기능
A. 방향 표시기             : 지원
B. Day & Night            : 자동(ICR)
C. 역광보정                : BLC, HLC, WDR, SSDR
D. Wide Dynamic Range (dB) : 120
E. 노이즈 제거             : WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRV
F. 디지털 영상 흔들림 보정 : 지원(자이로 센서 내장)
G. 광학 영상 흔들림 보정   : 지원
H. 안개제거                : 지원
I. 움직임 감지             : 수량 - 8개 / 형태 - 8점의 다각형 지원
J. 프라이버시 기능         : 수량 - 32개 / 형태 - 4점의 다각형 지원 / 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크 / 다이나믹 프라이버시 기능: 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
K. Gain Control           : 사용 안함, 최대 게인, 수동
L. 화이트발란스            : ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외, Mercury, Sodium
M. 전자셔터                : 모드 - 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반) / 속도 범위 - 2~1/30,000초
N. 영상 회전               : 상하&좌우반전
O. 설치 방향               : 세워서 설치, 매달아 설치, 기울여 설치
P. 알람 입출력             : 기타 – I/O box 연결시 알람 입출력 지원
Q. 알람 트리거             : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 타임 스케쥴, MQTT 구독
R. 알람 트리거 발생시 이벤트 : 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생, MQTT: 발행
S. 오디오 입력             : I/O box를 통한 지원
T. 오디오 출력           : I/O box를 통한 지원
U. 조명 종류             : IR LED
V. 조명 가시거리         : IR – 500m(1,640.42ft)
W. IR 파장               : 850nm
X. 물기 제거             : 지원(와이퍼)
Y. 결빙 제거             : 윈도우, 팬
Z. 자동 추적             : 지원, 객체 자동추적(사람/차량), 타겟 고정 자동추적
5) 지능형 분석
A. 분류 가능한 객체      : 사람, 얼굴, 차량, 번호판
B. Attributes            : 사람 – 상/하의 색상, 성별, 가방 / 차량 - 타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상 / 얼굴 – 연령, 성별, 마스크, 안경
C. 썸네일                : BestShot
D. 분석 이벤트           : AI엔진 기반 - 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 쓰러짐 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐), 자동 추적 / 일반 – 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지
6)  네트워크
A. 이더넷                : RJ-45 Push-pull Connector(10/100BASE-T)
B. 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
C. 스마트 압축           : WiseStream(AI엔진 기반)
D. 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
E. 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 20명 / 멀티캐스트 – 지원 / 멀티 스트리밍 – 최대 10개 프로파일
F. 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205, Syslog
G. 응용 인터페이스      : ONVIF – S, G, T, M / 기타 - SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
H. 클라우드 직접 연결   : 지원
7) 보안
A. OS/펌웨어 보호      : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
B. 사용자 인증          : Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
C. 네트워크 인증        : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
D. 암호통신             : HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
E. 접근제어             : IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃
F. 데이터 보호          : 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
G. 감사(audit)          : Access / System / Event 로그 기록관리
H. Device ID           : 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
I. Secure Storage     : SDcard 암호화, Secure element
J. 공급망 보안         : SBOM
K. 보안 인증           : Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN 303 645)
8)  일반
A. 메모리              : 메모리 – RAM 4GB, Flash 16GB eMMC
B. Edge Storage       : Micro SD/SDHC/SDXC - 최대 1TB 1슬롯
C. Edge Storage(OnCloud) : Micro SD/SDHC/SDXC - 최대 1TB 1슬롯 *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording.
9) 동작 환경 및 전원
A. 동작 조건            : 온도 -50°C~+60°C / 습도 0~100% RH(condensing) / 기타 +74°C(최대) NEMA-TS 2(2.2.7) 기반, 기동온도 -30°C 이상, AIR vent를 통한 습도 제어
B. 보관 조건            : 온도 -50°C~+60°C / 습도 0~90% RH(non-condensing)
C. 풍하중               : Sustained 257km/h (160mph)
D. EPA(유효 투영 면적)  : 0.095㎡
E. 전원                 : HPoE(IEEE802.3bt type4, Class8)
F. 소비 전력            : PoE - Max. 71W, typical 33.2W
G. Wisepower          : 파워 모드, 파워 모니터링, ECO 모드
10) 외관
A. 색상                 : 화이트, 블랙
B. 재질                 : 알루미늄, 플라스틱(Polycarbonate), ITO Glass
C. 재질 관리            : 선언 - RoHS(EU RoHS directive 2011/65/EU and IEC/EN 63000:2018), REACH(Regulation (EC) No. 1907/2006), 분쟁 광물 정책(Section 1502 of US Dodd Frank Act)
D. RAL 코드            : RAL9003, RAL9005
E. 제품 치수            : Upright Normal/Inverted : 293.4(W)x205.6(D)x399.9(H)mm (11.55x8.09x15.74") Upright Canted : 293.4(W)x301.9(D)x363.6.9(H)mm (11.55x11.89x14.31")
F. 제품 무게            : 10.5kg(9.5kg: Excluding installation part)
11) Certifications & Standards
A. EMC               : EN 50121-4, FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, EN 55035
B. 안전               : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471, IEC/EN/UL 62368-1 GS UL cUL CE FCC VCCI CB
C. 환경               : IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP68, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, MIL-STD-810H 501.7, MIL-STD-810H 502.7, MIL-STD-810H 503.7, MIL-STD-810H 505.7, MIL-STD-810H 506.6, MIL-STD-810H 507.6, MIL-STD-810H 509.7, MIL-STD-810H 510.7, MIL-STD-810H 521.4, IEC 60068-2-52:2017, NEMA TS2, 2.1.9, NEMA TS2, 2.1.10, NEMA TS2, 2.2.4, NEMA 250, 5.6, ASTM B117
12) DORI(EN62676-4 standard)
A. Detect (25PPM/ 8PPF)      : 광각 123.8m(406.23ft) / 협각 4972m(16311ft)
B. Observe (63PPM/ 19PPF)   : 광각 49.5m(162.49ft) / 협각 1989m(6525ft)
C. Recognize (125PPM/38PPF) : 광각 24.8m(81.25ft) / 협각 994.3m(3262ft)
D. Identify (250PPM/76PPF)   : 광각 12.4m(40.62ft) / 협각 497.2m(1631ft)


* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
한화비전 http://www.hanwhavision.com
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