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MODEL : TNS-7000M

1. 개 요

· 모듈 디자인, 카메라 및 옵션 렌즈/조명/커버 구성
· 해상도: 3MP (글로벌셔터센서)
· 바코드인식: AI 엔진 기반 WiseBCR App 탑재
- 1D 바코드: Code128 / CODE39 / CODE93 / Codabar / ITF(Interleaved 2 of 5) / UPC/EAN)
- 2D 코드: QRcode / DataMatrix / Maxicode / PDF417
· IP66/67, IK10(전면부 제외), IEC 60068-2-6(진동), IEC 60068-2-27(충격)
· 옵션 액세서리
- 렌즈: SLM-5M06(6mm), SLM-5M08(8mm), SLM-5M12(12mm), SLM-5M16(16mm), SLM-5M25(25mm)
- LED모듈: SPI-BWN0(16/25mm), SPI-BWM0(12mm), SPI-BWM1(8mm), SPI-BWW0(6mm)
- 전면커버: SPF-BCB0(Clear), SPF-BPB0(Polarization), SPF-BDB0(Diffusion)
- 브라켓: SBO-BPM0
	
2. 제 원
1) 영상  
A. 촬상 소자            : 1/3" / CMOS 
B. 해상도               : 2048x1536
C. 최대 프레임레이트    : H.265/H.2654 – 50fps
D. 픽셀 사이즈          : 2.25㎛
2)  렌즈
A. 옵션 렌즈            : 6mm/8mm/12mm/16mm/25mm
3) 카메라 기능
A. 역광보정              : HDR
B. 전자셔터              : 모드 – 최소, 최대, 글로벌 셔터 모드 / 속도 범위 - 33.3ms~150㎲
C. 영상 회전             : 상하반전, 좌우반전
D. 알람 입출력           : 입/출력 – 입력 2개, 출력 2개
E. 알람 트리거           : 알람 입력
F. 알람 트리거 발생시 이벤트 : Trigger On/Off, Read/NoRead
G. LED 출력             : M12, LED 옵션(백색/적색/청색) 연결 지원
4) 지능형 분석
A. Advanced Analytics  : 바코드 인식, AI 엔진 기반 WiseBCR App 지원
B. 바코드 타입           : 1D 코드 - Code128, CODE39, CODE93, Codabar, ITF(Interleaved 2 of 5), UPC, EAN / 2D 코드 - QRcode, DataMatrix, Maxicode, PDF417
5)  네트워크
A. 이더넷                : RJ-45(10/100/1000BASE-T), M12
B. 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/High, MJPEG
C. 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
D. 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 6명 / 멀티캐스트 – 지원 / 멀티 스트리밍 – 최대 3개 프로파일
E. 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,QoS, UPnP, Bonjour, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
F. 응용 인터페이스      : ONVIF – M / 기타 - SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
6) 일반
A. Edge Storage       : Micro SD/SDHC/SDXC - 최대 256GB 1슬롯
7) 동작 환경 및 전원
A. 동작 조건            : 온도 -40°C~+55°C / 습도 0~95% RH(non-condensing) / 기타 기동온도 -30°C 이상
B. 보관 조건            : 온도 -40°C~+60°C / 습도 0~90% RH(non-condensing)
C. 전원                 : 24VAC
D. 소비 전력            : 24VAC - Max 12.9W, Typical 6.7W * Max: LED On Typical: LED Off
8) 외관
A. 색상                 : 화이트, 블랙
B. 재질                 : 알루미늄
C. RAL 코드            : RAL9005
D. 제품 치수            : W74.4mm x H77.4mm x D59.4mm
E. 제품 무게            : 420g
F. 표시LED             : 지원
G. 상태LED             : 지원
9) Certifications & Standards
A. EMC               : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A,EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KS C 9832 Class A, KS C 9835
B. 안전               : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
C. 환경               : IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6. IEC 60068-2-27

* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
한화비전 http://www.hanwhavision.com
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