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MODEL : 64CH NETWORK VIDEO RECORDER (VPM-4800)

1. 개 요                  

VPM-4800은 최대 64채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 300Mbps까지
녹화가 가능하며 12개의 HDD 슬롯으로 대용량의 공간을 확보할 수 있다. 그리고 DUAL SMPS,
HOTSWAP 등 신뢰성, 안전성이 향상되어 최적화된 영상녹화가 가능하다.
 
2. 주요 기능 및 구성    
  
1) CIF ~ 5M까지 다양한 해상도 및 H.264, MJPEG, MPEG-4 다중코덱 지원
2) 최대 300Mbps 녹화성능,
3) Easy 설정가이드, HOTSWAP, Dual SMPS, RAID 5/6 지원
4) HDD슬롯 12개 지원(최대 36TB까지 지원), VPM(Video Privacy Managemenet)기능 지원

3. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 최대 64채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식    : H.264, MJPEG, MPEG-4
4) 라이브      : 모니터 분할화면 1/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 순차화면
              웹 분활화면 1/ 4/ 9/ 16/ 32/ 64/ 순차화면
5) 녹 화       : 해상도 CIF ~ 5MP, 최대 300Mbps
              일반, 스케쥴, 이벤트
6) 스토리지    : 슬롯 12개 (최대 36TB 지원)
             외장 NAS(iSCSI) vessRaid 1840i 지원(최대 192TB)
7) 백 업       : JPG, AVI, 파일(BU, EXE) 백업
8) 오디오      : 64채널(G.711, G.726) 입력, 양방향 
9) 알 람       : 8 입력 / 4 출력(NO/NC 선택가능)
10) VPM기능     : Video Privacy Management 기능 지원
11) 네트워크    : 대역폭 최대 400Mbps
             웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링
12) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
13) 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 3 ~ 1.5A(전원이중화)
14) 소비전력    : 최대 187W(546BTU with 1TB 12HDDs)
15) 크 기       : 436(W)Ⅹ132(H)Ⅹ468.7(D)mm, 3U
16) 무 게       : 11.8Kg(HDD 미포함)
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