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MODEL : 2메가픽셀 네트워크 카메라 (XNB-6000)

1. 개 요
XNB-6000은 향상된 저조도 성능, WDR(150dB), 효율적인 네트워크 대역폭 개선 등 한화의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 BOX형 카메라 입니다.  (렌즈는 별매 제공)

· 2메가픽셀, 최대 1920X1080 해상도 지원, 최대 60fps
· 지능형 비디오, 오디오 분석 지원, 픽셀카운터 기능 지원
· 영상 압축 기술 H.265 및 한화테크윈 자체 기술 WiseStream2 대역폭 기술 지원

2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2.8" 2메가픽셀 CMOS / 유효화소 1945X1097
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG / WiseStream 지원
3) 해상도           : 최대 해상도 1920X1080 (최대 60fps) / SN비 50dB
4) 최저조도         : Color 0.01Lux(F1.2, 1/30sec), B/W 0.001Lux(F1.2, 1/30sec)
5) Day & Night      : AUTO(ICR)/ COLOR / B/W / External / 스케쥴
6) [bookmark: _GoBack]렌즈/마운트 타입 : Manual / DC(auto) iris / P-iris, C/CS마운트
7) 역광보정         : Off / BLC / WDR(150dB), 노이즈제거 지원(SSNR,SSDR)
8) Defog            : Auto / Manual / Off
9) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
10) 오디오           : G.711 / G.726 (양방향)
11) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸 등
12) 기타             : RS-485통신, SD/SDHC/SDXC슬롯, Simple Focus. Onvif Sunapi지원
13) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
14) 전원 및 소비전력 : 24VAC ± 10%, 12VDC ± 10%, PoE(IEEE802.3af)
                   최대6.5W (12VDC), 최대 7.5W (PoE), 최대 8W (24VAC)
15) 외관             : 색상/재질 Black, Ivory / Plastic
                      W73.1 x H66.6 x D147.8mm / 무게 420g

image1.jpeg




