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MODEL : XND-A8084RV

1. 개 요
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• 3.3~9.3mm (2.8x) 전동 가변 초점
• Dual NPU for AI-based Image enhancement
• AI엔진 기반 영상 분석 : 객체 감지(사람/얼굴/차량/번호판),
IVA (가상선/가상영역, 들어감/나감, 배회, 방향, 침입),
쓰러짐 감지, 얼굴마스크 감지, 사회적 거리 감지, 움직임 감지
• AI엔진 기반 비즈니스 인텔리전스 :
피플/차량/군중 카운팅, 대기열 관리, 히트맵
• BestShot 및 모든 attributes 지원
• 다이나믹 프라이버시 기능 지원
• extremeWDR, WiseNRⅡ(AI엔진 기반), WiseStream(AI엔진 기반)
• WiseIR: IR 가시거리 40 m
• IP52, IK10
• Wisepower 지원(파워 모니터링, ECO 모드)
• 재활용 플라스틱 사용
• 기기인증서(Hanwha Vision Root CA),
Secure storage
(Secure element with FIPS 140-3 level3/CC EAL6+ certified), SBOM	
2. 제 원
1) 영상  
A. 촬상 소자            : 1/2.8" / CMOS 
B. 해상도               : 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768,800x600, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
C. 최대 프레임레이트    : H.265/H.264 - 30fps/25fps(60Hz/50Hz) / MJPEG - 30fps(@5MP Max. 5fps)
D. 최저조도(Lux)        : 컬러(1/30초, 30IRE) – 0.04 / 흑백(1/30초, 30IRE) – 0.004
E. 영상 출력            : USB: Micro USB Type C
2)  렌즈
A. 초점 거리(mm)       : 3.3 ~ 9.3
B. 줌 배율               : 광학 2.8x
C. 최대 구경비(F number): 광각 1.3 / 협각 2.3
D. 화각                  : 수평 99°~31° / 수직 71°~23° / 대각 133°~39°
E. 최소 지근 거리        : 0.5m(1.64ft)
F. 포커스 제어           : 심플 포커스, 수동
G. 렌즈 타입             : P iris(IR corrected)
3) 팬/틸트/회전                : 팬 0°~360° / 틸트 0°~75° / 회전 0°~355°
4) 카메라 기능
A. Day & Night          : 자동(ICR)
B. 역광보정              : BLC, HLC, WDR, SSDR
C. Wide Dynamic Range (dB) : 120
D. 노이즈 제거           : WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNR V
E. 영상 흔들림 보정      : 지원
F. 안개제거              : 지원
G. 움직임 감지           : 수량 - 8개 / 형태 - 8점의 다각형 지원
H. 프라이버시 기능       : 수량 - 32개 / 형태 - 8점의 다각형 지원 / 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑 / 다이나믹 프라이버시 기능: 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
I. Gain Control         : 사용 안함, 최대 게인, 수동
J. 화이트발란스          : ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외
K. LDC(렌즈왜곡보정)    : 지원(Fill/stretch 모드)
L. 전자셔터              : 모드 - 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반) / 속도 범위 - 2~1/30,000초
M. 영상 회전             : 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
N. 알람 트리거           : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 타임 스케쥴, MQTT 구독, Day/Night, 저장장치 중단
O. 알람 트리거 발생시 이벤트 : 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화,알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송,음원 재생, MQTT: 발행
P. 오디오 입력           : 선택가능(마이크 입력/라인 입력)
Q. 오디오 출력           : 라인 출력
R. 조명 종류             : IR LED
S. 조명 가시거리         : IR - WiseIR 40m(131.23ft)
T. IR 파장               : 850nm
5)  지능형 분석
A. 분류 가능한 객체      : 사람, 얼굴, 차량, 번호판
B. Attributes            : 사람 – 상/하의 색상, 성별, 가방 / 차량 - 타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상 / 얼굴 – 연령, 성별, 마스크, 안경
C. 썸네일                : BestShot
D. 분석 이벤트           : AI엔진 기반 - 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 마스크 감지, 사회적 거리 감지, 쓰러짐 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐) / 일반 – 디포커스 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지
E. 비즈니스 인텔리전스   : AI엔진 기반 – 피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵, 차량 카운팅, 군중 카운팅
6)  네트워크
A. 이더넷                : Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)
B. 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
C. 오디오 압축           : G.711(PCM): 8KHz(64Kbps), G.726(ADPCM): 8KHz(16/24/32/40Kbps), AAC-LC: 16KHz(48Kbps), OPUS: 16KHz(64Kbps)
D. 스마트 압축           : WiseStream(AI엔진 기반)
E. 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
F. 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 20명 / 멀티캐스트 – 지원 / 멀티 스트리밍 – 최대 5개 프로파일, 3개 가상채널 지원
G. 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP(StartTLS),Syslog
H. 응용 인터페이스      : ONVIF – S, G, T, M / 기타 - SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
I. 클라우드 직접 연결   : 지원
7) 보안
A. OS/펌웨어 보호      : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
B. 사용자 인증          : Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
C. 네트워크 인증        : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
D. 암호통신             : HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
E. 접근제어             : IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃
F. 데이터 보호          : 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
G. 감사(audit)          : Access / System / Event 로그 기록관리
H. Device ID           : 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
I. Secure Storage     : SDcard 암호화, Secure element
J. 공급망 보안         : SBOM
K. 보안 인증           : Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN303 645). Security Built-in Process Certification (IEC 62443-4-1)
8)  일반
A. 메모리              : 메모리 – RAM 4GB, Flash 8GB eMMC
B. Edge Storage       : Micro SD/SDHC/SDXC - 최대 1TB 1슬롯
9)  동작 환경 및 전원
A. 동작 조건            : 온도 -10°C~+50°C / 습도 0~100% RH(condensing) / 기타 AIR vent를 통한 습도 제어
B. 보관 조건            : 온도 -50°C~+60°C / 습도 0~90% RH(non-condensing)
C. EPA(유효 투영 면적)  : 0.02㎡
D. 전원                 : PoE(IEEE802.3af, Class3)
E. 소비 전력            : PoE - Max. 9.4W, typical 7.0W
F. Wisepower          : 파워 모니터링, ECO 모드
10) 외관
A. 색상                 : 화이트
B. 재질                 : 알루미늄, 플라스틱(Polycarbonate), 하드코팅 돔
C. 재질 관리            : 선언 - RoHS(EU RoHS directive 2011/65/EU and IEC/EN 63000:2018), REACH(Regulation (EC)No. 1907/2006), 분쟁 광물 정책(Section 1502 of US Dodd Frank Act) / 재활용률 - Recycled plastic: 10.72%
D. RAL 코드            : RAL9003
E. 제품 치수            : ø160x118mm(6.30x4.65")
F. 제품 무게            : 1,010g(2.23lb)
G. 호환 컨두잇 홀       : 12.7mm(1/2")(M20)
H. 호환 갱박스          : Single, Double, 4" Octagon, Square
11) Certifications & Standards
A. EMC               : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A,EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
B. 안전               : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471
C. 환경               : IEC/EN 63000, IEC 60529 IP52, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
12) DORI(EN62676-4 standard)
A. Detect (25PPM/ 8PPF)      : 광각 43.7m(143.47ft) / 협각 184.6m(605.71ft)
B. Observe (63PPM/ 19PPF)   : 광각 17.5m(57.39ft) / 협각 73.8m(242.29ft)
C. Recognize (125PPM/38PPF) : 광각 8.7m(28.69ft) / 협각 36.9m(121.14ft)
D. Identify (250PPM/76PPF)   : 광각 4.4m(14.35ft) / 협각 18.5m(60.57ft)


* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
한화비전 http://www.hanwhavision.com
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