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MODEL : 2M 12X 줌 IR Bullet 카메라(XNO-6120R)

1. 개 요
XNO-6120R은 12X 줌 카메라로서 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이
향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크
12X IR Bullet 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS
2) 화소수       : 총화소 1945X1109(2.16메가), 유효화소 1945X1097(2.13메가)
3) 최저조도     : 컬러 0.03 Lux(F1.6,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On)
4) S/N비        : 50dB
5) 렌즈         : 초점거리 5.2~62.4mm(광학 12배) / DC Auto Iris
6) 야간가시거리 : 70m
7) 보정         : Day&Night, BLC, HLC, WDR, SSDR, SSNR5, 안개보정, 화이트발란스, LDC
8) 디지털 PTZ   : 24배
9) 지능형 분석  : 템퍼링, 배회, 디포커스 감지, 오디오 감지, 가상선, 음원분류,
                  출/입 감지, 발생/소멸 감지, 얼굴감지, 움직임감지, 안개감지
10) 알람        : 입력 1개/ 출력 1개
11) 픽셀카운터  : 지원(플러그인 설치 뷰어)
12) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T), H.265/264, MPEG-4, MJPEG
                  해상도 최대 1920X1080 (Max 60fps)
13) WiseStream  : 지원
14) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (10개 프로파일)
15) 오디오      : G.711/726, 양방향
16) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
17) 동작환경    : -40℃ ~ +55℃(-40℉ ~ +131℉) / Less than 90% 이하
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18) 방진/방수   : IP67, IP66, NEMA 4X
19) 충격 대응   : IK10
20) 전원        : 24VAC(Max 14.5W), 12VDC(Max 12.5W), PoE(Max 12.95W)
21) 외관        : Dark Gray / Aluminium, 외형 Ø91.0mm x 368.6mm, 무게 2.18Kg
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