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MODEL : XNO-6324RHP

1. 개 요

· 1/2.8" 2MP 센서
· H.265, H.264, MJPEG 영상압축
· 화각 (H): 64°(광각) ~ 2.2°(망원) / 4.44 ~ 142.6mm (32x) 전동 가변 초점 렌즈
· Day & Night (ICR), WiseStream II, WDR (120dB)
· 최저조도 0Lux (IR LED On), IR 가시거리 100m
· 안개 보정 기능 (Defog), 흔들림 보정 (DIS) 기능
· IP66 방진/방수 규격 획득

2. 제 원
1) 영상  
A. 촬상 소자            : 1/2.8" / CMOS 
B. 해상도               : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576,720x480, 640x480, 640x360, 320x240
C. 최대 프레임레이트    : H.265/H.264 - 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MJPEG – 30fps
D. 최저조도(Lux)        : 컬러(1/30초, 30IRE) – 0.05 / 흑백(1/30초, 30IRE) – 0.005

2)  렌즈
A. 초점 거리(mm)       : 4.44~142.6
B. 줌 배율               : 광학 32x / 디지털 32x
C. 최대 구경비(F number): 광각 1.6 / 협각 4.4
D. 화각                  : 수평 64.66°~2.29° / 수직 38.08°~1.30°
E. 최소 지근 거리        : 1.5m
F. 포커스 제어           : 자동. Oneshot AF
G. 렌즈 타입             : DC auto iris
3) 팬/틸트/회전                : 팬 50°~310° / 틸트 -45°~40°
A. 팬 속도               : 수동 - 0.1°/sec~80°/sec
B. 틸트 속도             : 수동 - 0.1°/sec~20°/sec
C. 시퀀스                : 홈
4) 카메라 기능
A. Day & Night          : 자동(ICR)
B. 역광보정              : BLC, HLC, WDR, SSDR
C. Wide Dynamic Range (dB) : 120
D. 노이즈 제거           : SSNRV
E. 디지털 영상 흔들림 보정 : 지원
F. 안개제거              : 지원
G. 움직임 감지           : 수량 - 8개 / 형태 - 8점의 다각형 지원
H. Gain Control         : 낮음, 중간, 높음, 사용 안함
I. 화이트발란스          : ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
J. 전자셔터              : 모드 - 최소, 최대, 플리커 방지 / 속도 범위 – 1~1/12,000초
K. 영상 회전             : 상하반전, 좌우반전
L. 알람 입출력           : 입/출력 – 입력 1개, 출력 1개
M. 알람 트리거           : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
N. 알람 트리거 발생시 이벤트 : 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP, 알림: 이메일, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, MQTT: 발행
O. 오디오 입력           : 선택가능(마이크 입력/라인 입력)
P. 오디오 출력           : 라인 출력
Q. 조명 종류             : IR LED
R. 조명 가시거리         : IR – 100m
S. IR 파장               : 850nm
5)  지능형 분석
A. 분석 이벤트           : 일반 - 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 얼굴 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 가상영역(배회, 침입, 들어감/나감,나타남/사라짐)
6)  네트워크
A. 이더넷                : Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)
B. 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
C. 오디오 압축           : G.711 u-law /G.726 선택 가능,G.726(ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz, G.726: 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
D. 스마트 압축           : 수동, WiseStreamⅡ
E. 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
F. 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 20명 / 멀티캐스트 – 지원 / 멀티 스트리밍 – 최대 10개 프로파일
G. 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM
H. 응용 인터페이스      : ONVIF – S, T / 기타 - SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
7) 보안
A. OS/펌웨어 보호      : 펌웨어 암호화, 펌웨어 전자서명
B. 사용자 인증          : Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
C. 네트워크 인증        : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
D. 암호통신             : HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
E. 접근제어             : IP 기반 접근제어
F. 데이터 보호          : 인증정보 암호화
G. 감사(audit)          : Access / System / Event 로그 기록관리
H. Device ID           : 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
8)  일반
A. 메모리              : RAM – 1GB / Flash – 256MB
9)  동작 환경 및 전원
A. 동작 조건            : 온도 -35°C~+55°C / 습도 0~95% RH(non-condensing) 
B. 보관 조건            : 온도 -50°C~+60°C / 습도 0~95% RH(non-condensing)
C. 전원                 : PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC
D. 소비 전력            : PoE - Max. 35.0W, typical 30.0W / 12VDC - Max. 36W
10) 외관
A. 색상                 : 화이트
B. 재질                 : 메탈
C. 제품 치수            : 132.79 x 253.81 x 252.31 mm
D. 제품 무게            : 2,980g
11) Certifications & Standards
A. EMC               : KS C 9832 Class A, KS C 9835
B. 환경               : IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66
12) DORI(EN62676-4 standard)
A. Detect (25PPM/ 8PPF)      : 광각 60.7m(199.1ft) / 협각 1921.3m(6303.4ft)
B. Observe (63PPM/ 19PPF)   : 광각 24.3m(79.6ft) / 협각 768.5m(2521.4ft)
C. Recognize (125PPM/38PPF) : 광각 12.1m(39.8ft) / 협각 384.3m(1260.7ft)
D. Identify (250PPM/76PPF)   : 광각 6.1m(19.9ft) / 협각 192.1m(630.3ft)

* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
한화비전 http://www.hanwhavision.com
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