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MODEL : 2M H.265 네트워크 IR Bullet 카메라(XNO-8020R)

1. 개 요
XNO-8020R은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 초고화질 네트워크 Bullet 카메라입니다.


2. 제 원 
[bookmark: _GoBack]1) 촬상소자     : 1/1.8 5메가CMOS(총화소3096x2094,유효화소2616x1976)/SN비:50dB
 2) 해상도       : 최대 2560x1920 / 컬러0.16 Lux(F1.6,1/30sec) / IR 가시거리 30m
 3) 렌즈         : 초점 3.7mm Fixed,최대구경비 F1.6,화각 H:97.5,V:71.9,D:126.2
 4) 보정         : Day&Night/WDR(120dB)/BLC/HLC/DIS/Defog/콘트라스트개선/노이즈제거
 5) 동작탐지     : 8개 / Hand Over 기능 / 프라이버시 기능(32개 사각형)
 6) 화이트발란스 : 지원 / LDC(렌즈왜곡보정) 기능 지원
 7) Digital PTZ  : 24X, Digital PTZ (프리셋, 그룹) / 복도뷰 / 상하반전 기능 제공
 8) 알람         : 입출력(입력1개,출력1개), 동작탐지, 비디오&오디오 분석, N/W 단절
 9) 오디오       : G.711/G.726 (양방향)
10) 네트워크     : IP(IPv4, IPv6) / 전송방식 (유니캐스트[20명]/멀티캐스트)
                   프로토콜- TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,
                   HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3
                   (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
11) 웹뷰어       : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12 -
                   플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,
                   Mozilla Firefox 49 (Window 64bit only), Apple Safari 9
                   플러그인 웹뷰어 지원브라우저 : MS Explore 11, Apple Safari 9 *Mac OS
                   X에서만 지원합니다.12) 동작환경     : -30°C~+55°C/90% RH 이하 *
                   Start up should be done at above -20°C
13) 전원         : 12VDC ± 10%, PoE(IEEE802.3af) / 최대 9.3W(12VDC), 최대 10.3W(PoE)
14) 외관         : 방진/방수(IP67, IP66, NEMA 4X) / 내충격(IK10)
                   색상/재질(Dark gray/Aluminium) / 외형(Ø70 x H296mm) / 무게 1.22Kg
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